6/39/2

А.В.Копит

Про затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) м. Тернопіль

З метою сталого енергетичного розвитку міста, зменшення викидів парникових газів СО2, скорочення споживання енергоресурсів та збільшення використання альтернативних джерел енергії, відповідно до загальноєвропейської ініціативи «Угода мерів», ініційованої Європейською Комісією від 15.01.2009 року, Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату від 09.05.1992 року, ратифікованої Законом України № 435/96-ВР від 29.10.1996 року, Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату від 11.12.1997року, розпорядження міського голови № 233 від 26.06.2013 року «Про створення Плану дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) м. Тернопіль, керуючись п.22, ч.1 ст. 26, ч.1 ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити План дій зі сталого енергетичного розвитку(ПДСЕР) м. Тернопіль, згідно з додатком (додається).

2.Виконавчому комітету Тернопільської міської ради інформувати міську раду про хід виконання Плану дій за рік не пізніше, ніж 60 днів після закінчення звітного періоду.

3.Виконавчому комітету Тернопільської міської ради надавати звіт до Європейської Комісії про хід виконання Плану дій за 2 роки не пізніше, ніж 60 днів після закінчення звітного періоду.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.

Затверджений рішенням 

Тернопільської міської ради 

від 29.11.2013 р.
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ДОДАТКИ

ВСТУП

Ефективне використання енергії є надзвичайно важливою темою дискусій у майже всіх країнах світу, оскільки ресурси копалин органічних палив обмежені, а запаси особливо цінних його видів – нафти і природного газу – при сучасному рівні споживання вичерпаються, за різними підрахунками, за 40 і 160 років відповідно. Але, зважаючи на тенденцію постійного збільшення споживання енергоресурсів, ми досягнемо їх повного використання набагато швидше.
В попередні роки темою енергозбереження займалося лише декілька вчених і дослідників, проте тепер дане питання повинно цікавити кожного жителя Землі, оскільки це наше майбутнє і як ми його побудуємо, так і будемо жити в ньому. 
Безсистемна і надто повільна структурна перебудова економіки України, висока внаслідок технологічної відсталості енергоємність основних видів продукції, великі обсяги імпорту енергоносіїв, критична зношеність основних фондів є головними чинниками непомірно високого рівня витрат паливно-енергетичних ресурсів, що веде країну до економічної кризи, руйнації продуктивних сил та соціального збурення в суспільстві.

Відомо, що енергетична ефективність будівель коливається в широких межах. Для старих будівель, як правило, характерним є високий рівень енергоспоживання, а для сучасних — знижений попит на енергію для опалення. Найкращою наявною технологією, тим часом, є «будинки з низьким споживанням» або «пасивні будинки», але пройдуть десятиріччя, перш ніж вони поширяться по Європі. Реконструкція, модернізація або встановлення ефективнішого обладнання теж можуть зробити внесок у зменшення енергоспоживання. З другого боку, споживачі вимагають вищих стандартів та створення більш комфортних умов у приміщеннях. Це супроводжується зростанням попиту на системи охолодження, управління, стратегії освітлення та відданням переваги джерелам енергії з низьким рівнем викидів.
Враховуючи зазначене, зрозуміло, що нам необхідно якнайшвидше впроваджувати заходи з енергозбереження з метою оптимізації енергоспоживання та одночасної мінімізації імпорту енергоносіїв.

Проблеми держави — це проблема кожного її громадяниа. Тому, для збереження краси нашого чудового і барвистого міста, кожному з нас необхідно докласти максимум зусиль для того, щоб воно не лише таким залишалося, але й розвивалося і щороку впевнено йшло до мети — стати “Зеленою столицею України”.

Так, зберігши хорошу екологічну ситуацію в нашому місті, ми даємо можливість наступним поколінням, своїм дітям бути здоровими, дихати дійсно чистим повітрям і милуватися красою рідного краю!

РОЗДІЛ І. Характеристика м.Тернопіль

1.1. Передумови створення і реалізації Плану Дій


Проблема глобального потепління і щорічна тенденція зміни клімату в  сторону погіршення екологічної ситуації, зумовила задуматися Європейське співтовариство над даною ситуацією і визначити надзвичайно амбітні цілі у формі ініціативи «20-20-20 до 2020року».


Враховуючи всю важливість даної проблеми, у 2012 році м.Тернопіль приєдналося до Угоди Мерів - ініціативи Європейської Комісії, яка має на меті об’єднати європейські місцеві органи влади в добровільне утворення задля спільної боротьби з глобальним потеплінням. Підписавши дану угоду, місто Тернопіль взяло на себе зобов’язання  зменшити викиди СО2 щонайменше на 20% до 2020року, шляхом запровадження енергозберігаючих заходів. Одним із завдань, які необхідно виконати нашому місту є підготовка Плану дій сталого енергетичного розвитку (Sustainable Energy Action Plan – SEAP).
План дій сталого енергетичного розвитку міста Тернопіль (далі План Дій) є основним стратегічним документом, який покликаний реалізовувати політику енергоефективності, спрямовану  на  зменшення споживання енергетичних ресурсів, скорочення викидів СО2 і таким чином боротьбу з глобальним потеплінням.

План Дій розроблений з метою зниження споживання енергоресурсів установами бюджетної сфери, промисловими підприємствами, населенням, а також з метою зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу.


Даний документ визначає перелік основних заходів, які повинні бути реалізовані в місті задля досягнення вищезазначеної мети. Для розрахунку кадастру викидів СО2 за Базовий ми обрали 2007 рік і саме починаючи з нього стараємося досягти цілей поставлених Угодою Мерів.

Варто зазначити, що План Дій може коригуватися відповідно до зміни ситуації в місті та запровадження нових енергозберігаючих заходів, які дозволять зробити м.Тернопіль більш енергоефективним.

Зрозуміло, що будь яка робота потребує чимало зусиль та енергії, та варто пам’ятати і те, що вона неодмінно приносить результат. Прагнучи до вдосконалення, ми зможемо зробити наше місто:

· екологічно чистим;

· економічним;

· привабливим для туристів;

· зразковим і популярним;

· енергоефективним.

1.2. Довідка про місто

Тернопіль  — місто у західній частині України, політико-адміністративний, економіко-діловий та культурний центр Тернопільської області і є одним  із трьох головних центрів історичного регіону Галичина. Тернопіль  розташований на Подільському плато на річці Серет, яка є лівою притокою р. Дністер. Місто було збудоване у 1540 році на території, яку у давнину називали Сопільче або Топільче. У той час на березі річки Серет був зведений замок, в центрі якого розташовувалась велика площа, на якій проводились зібрання, ярмарки та оголошувались накази.

У давнину місто знаходилося на вигідних торговельних шляхах, за рахунок чого швидко збільшувалося. Зараз це важливий транспортний вузол України, що зв’язує його з іншими містами - Києвом, Львовом, Хмельницьким, Чернівцями, Вінницею.
Протяжність міста з півночі на південь становить близько 9 км, з західу на схід - близько 8 км. Площа міста становить 3600 га. Рельєф міста неспокійний. Коливання відміток землі на території міста становить від 310 м до 370 м з пониженням в напрямку півдня, а також до озера (колишнє Комсомольське) - штучно зробленого водоймища на р. Серед.
Клімат міста помірно-континентальний (атлантико-континентальний) з досить тривалим та не дуже жарким літом, порівняно м’якою зимою і досить значною кількістю опадів - 550-600 мм на рік. Найвища температура у Тернополі спостерігалась 18 липня 2007 року — до +38 °C. Найнижча температура спостерігалась у Тернополі до −34°С
Найбільшою водоймою та окрасою міста є Тернопільський став, розташований на річці Серет. Раніше під самим Тернополем протікала річка Рудка (майже повністю висохла впродовж другої половини XIX століття). Вона текла зокрема по лінії сучасних вулиць Соломії Крушельницької та Галицькій, а починалася неподалік сучасного Підволочиського шосе.
Станом на січень 2013 року населення м. Тернопіль складає 217,128 тис.осіб, у тому числі працездатного 147,2 тис.осіб(67,8% від загальної кількості населення). Як наведено в таблиці нижче, чисельність населення міста була досить стабільною протягом останніх 7 років незважаючи на постійне зниження як загальної чисельності населення України (на 0.39-0.60% щорічно), так і чисельності населення Тернопільської області (на 0.37-0.55% щорічно). За даними Державної служби статистики України чисельність населення України зменшилася з 46.9 млн. чол. в 2006 до 45.5 млн. чол. в 2012, у той час як чисельність населення Тернопільської області за цей же період зменшилася з 1.11 млн. чол. до 1.08 млн. чол. Значною мірою, стабільна демографічна ситуація в м. Тернопіль була обумовлена імміграцією населення з сільських місцевостей. У той же час, варто зазначити, що 9% зареєстрованого населення працездатного віку в даний час працює за межами України. У 2012 році рівень народжуваності у м. Тернопіль становив близько 3.7 народженого на 1,000 мешканців.

Таблиця 1.2.1.

Динаміка чисельності населення за 2007-2013р.

	№ п/п
	Рік
	Всього мешканців, тис.осіб
	Працездатне населення, тис.осіб
	Відношення працездатного населення до заг.к-сті, %

	1
	2007
	218,254
	155,639
	71,31094963

	2
	2008
	217,377
	154,562
	71,10319859

	3
	2009
	217,3
	153,512
	70,64519098

	4
	2010
	217,577
	152,051
	69,88376529

	5
	2011
	217,226
	159,389
	73,37473415

	6
	2012
	217,3
	148,38
	68,28347906

	7
	2013
	217,128
	147,2
	67,79411223


Чисельність населення працездатного віку складає 67.8% від загальної чисельності населення м. Тернопіль, хоча відсоткова частка населення працездатного віку в Тернопільській області становить лише 59.2%. Така ситуація спричинена імміграцією населення працездатного віку з сільських місцевостей в місто, а також еміграцією населення пенсійного віку з міста в сільські місцевості. Як і в інших регіонах України, число людей старше працездатного віку, котрі живуть у місті, значно перевищує число дітей молодше працездатного віку. Узагальнена інформація про поточний віковий розподіл населення наведена в таблиці нижче:

Таблиця 1.2.2 

Віковий розподіл населення в м. Тернопіль, Тернопільській області та Україні, 2012 рік
	
	Молодше за працездатний вік
	Працездатного віку
	Старше за працездатний вік
	Загалом

	Чисельність населення м. Тернопіль
	22,400
	148,300
	46,600
	217,300

	Частка вікової групи серед загального населення м. Тернопіль, %
	11.4%
	66.6%
	22.0%
	100.0%

	Частка вікової групи на рівні Тернопільської обл., %
	17.1%
	59.2%
	23.7%
	100.0%

	Частка вікової групи на національному рівні, %
	15.3%
	61.1%
	23.6%
	100.0%


Славиться Тернопіль і своїм інтелектуальним потенціалом. За чисельністю докторів і кандидатів наук на 10 тисяч населення займає провідні позиції в державі, а кількістю студентів на таку ж чисельність населення поступається лише Києву і Харкову.

В Тернополі існує 30 загальноосвітніх шкіл (4 спеціалізованих), серед яких одна гімназія ім. І. Франка, а також низка позашкільних навчальних закладів, а саме:Центр дитячої творчості, Станція юних техніків, Дитяча хорова школа «Зоринка», Дитяча музична школа № 1, Дитяча музична школа № 2, Дитячо-юнацька спортивна школа № 1, Дитячо-юнацька спортивна школа № 2, Дитячо-юнацька спортивна школа № 3, Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву, Дитячо-юнацька спортивна школа з футболу, Гірськолижна дитяча спортивна школа, Тернопільська експериментальна школа мистецтв, Школа народних ремесел.

Дошкільна освіта налічує 39 ДНЗ.

Сфера охорони здоров’я міста Тернопіль має розгалужену інфраструктуру та налічує три міські лікарні, дну дитячу лікарню, одну стоматологічну поліклініку, одну дитячу стоматологічну поліклініку, центр первинної медико-санітарної допомоги та низку приватну клінік, які працюють за різними напрямками медицини.

Щодо вищих навчальних закладів, то наше місто також займає передові позиції в Україні, маючи у своєму активі:

· Тернопільський національний педагогічний університет                           ім. В. Гнатюка 

· Тернопільський національний економічний університет 

· Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя 

· Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій 
· Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського

· Тернопільський комерційний інститут (ТКІ)

Окрасою Тернополя є театральний майдан і бульвар Шевченка. Тут 29 квітня 1990 р. вперше в нашій державі було піднято і освячено український національний прапор. Ще раніше тут провела віче Крайова Рада Народного Руху, створена першою в Україні 24 березня 1989 р. На майдані проходять велелюдні зібрання, мітинги, які проводять демократичні партії та громадські організації, відбувається урочини випускників шкіл.
На вулиці гетьмана П. Сагайдачного 28 травня 1995 року освячено пам'ятник І. Франку, який природно поєднується із архітектурним ансамблем міста. Це — ще одне підтвердження того, що Тернопіль продовжує свої культурно-мистецькі традиції.
Театральне життя на Тернопільщині узагалі пов'язане із існуванням у XVIII — на початку XIX століть у палацах та давніх замках поміщиків, графів так званих «маєткових театрів» з обладнаними залами, сценою, наявністю малого оркестру, хору з обдарованих панщизняних селян і освіченого диригента. 

Славиться наше місто і великою кількістю фонтанів. У Тернополі їх близько двадцяти, більшість з яких є діючі і несуть важливу архітектурну та розважальну роль. Майже всі з них на замкненому циклі, обладнані підсвіткою і працюють щодня, починаючи з Великодня, закінчуючи святом Покрови. У дощову та вітряну погоду не працюють. За гарне композиційне поєднання вулиць і фонтанів Тернопіль часом називають «містом фонтанів».

Загалом же інфраструктура міста включає :

· понад 20 готелів,

· близько 20 продуктових супермаркетів,

· понад 10 супермаркетів побутової та цифрової техніки,

· близько 30 ринків (продовольчих, непродовольчих, змішаних),

· близько 20 торгових центрів,

· 2 будівельні супермаркети,

· 7 розважальних центрів,

· 6 нічних клубів,

· 3 місця розваг на воді (2 пляжі та 1 аквапарк),

· 3 кінотеатри (один із них — 4-зальний),

· 2 театри,

· 6 концертних залів (філармонія та будинки культури),

· 5 музеїв (не враховуючи при навчальних та інших закладах).

Що стосується промисловості, то в місті розташовано близько 160 підприємств харчової, легкої, машинобудівної, будівельних матеріалів та інших галузей, більшість з яких у приватній власності. 

Найбільш потужними підприємствами є: ВАТ «Ватра», ТОВ «Шредер», ПАТ «Техінмаш», ВАТ «Тернопільська фармацевтична фабрика», ТОВ «САЮЗ», Фабрика меблів «НОВА», ТОВ «СЕ Борднетце-Україна», «МРІЯ агрохолдінг» ВАТ «ТерА», ПрАТ «Тернопільський молокозавод», Тернопільська пивоварня «ОПІЛЛЯ», ТОВ «Тернопільбуд», ТОВ «Добробуд», Будівельна компанія «Креатор-Буд»,ТОВ «ЕлДом».

1.3. Нормативно-правова база Плану Дій

Законодавчим підґрунтям  розробки Плану дій для сталого енергетичного розвитку міста Тернопіль є наступні нормативні документи:

1. Закон України «Про енергозбереження» від 01.07.1994 року №74/94- ВР, прийнятий Верховною Радою України;

2. Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003 року

№555- IV, прийнятий Верховною Радою України;

3. Рамкова Конвенція ООН про зміну клімату від 09.05.1992 року, ратифікована Законом України № 435/96 – ВР від 29.10.1996 року;

4. Кіотський протокол до Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату від

11.12.1997 року;

5. «Угода мерів» – загальноєвропейська ініціатива з підвищення ефективності міського господарства та зменшення викидів вуглекислого газу (СО2), ініційована Європейською Комісією, від 10.07.2012 року;

6. Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної

енергії (когенерація) та використання скидного енергопотенціалу», прийнятий Верховною Радою України 05 квітня 2005 року, № 2509 – IV; 

7.Постанова Кабінету Міністрів України «Про комплексні заходи щодо

реалізації Національної енергетичної програми України», від 10 липня 1997 року, № 731;

8. Комплексна державна програма енергозбереження України, схвалена

Постановою Кабінету Міністрів України від 05 лютого 1997 року, № 148;

9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про програму державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, малої гідро і теплоенергетики» від 31 грудня 1997 року, № 505;

10. Розпорядження КМУ №1337-р від 16.10.2008 р. «Про здійснення заходів щодо скорочення споживання електричної енергії бюджетними установами».
Розділ ІІ. Аналіз виробництва, постачання та споживання енергетичних ресурсів.

Теплопостачання

Теплозабезпечення м. Тернопіль здійснюється за рахунок централізованого та індивідуального теплопостачання.

Централізоване теплопостачання надається Комунальним підприємством теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради, яка станом 01.01.2013р. має у своєму активі 37 котелень, загальною тепловою потужністю 621,5 Гкал/год (722,8 МВт) в тому числі з підготовкою гарячої води (так званих бойлерних), а також близько 149,1 кілометри магістральних та розподільчих теплових мереж (довжина траншеї в двохтрубному вимірі) з приєднаним тепловим навантаженням 325,1 Гкал/год (378,1 МВт). 

У 37 котельнях Компанії встановлено 121 котел з загальною тепловою потужністю 621,5 Гкал/год. 36 котелень працюють на природному газі, вартість якого в собівартості послуг з теплопостачання складає близько 50% і лише одна, потужністю 300кВт – на твердому паливі. Більшість котелень підприємства обладнані котлами з широким діапазоном потужності (від 0.5 до 35 Гкал/год). Термін експлуатації 45 котлів становить понад 20 років. У 22 котлів ККД є меншим ніж 90%, 

Основна частина теплової енергії виробляється в котельнях з наступними типами котлів:

· ПТВМ-30, 

· КВГМ-30, КВГМ-20, 

· КВГ-6.5-150 

· ТВГ-8. 

Збудовані в недалекому минулому, системи централізованого теплопостачання житлових будинків та об’єктів соцкультпобуту міста, характеризуються недосконалою схемою забезпечення тепловою енергією та гарячою водою (спільна система приготування гарячої води та відсутність автоматизації регулювання споживання теплової енергії у споживача призводять до весняно-осіннього перегріву будинків, хоча підприємство компенсує перегрів регулюванням «пропусками»), експлуатацією енергозатратного обладнання, ненадійною запірно-регулюючою арматурою та наявністю обладнання, яке не підлягає автоматизації.

Нераціональне використання енергоресурсів вбачається також у частковій розбалансованості гідравлічного режиму теплових мереж та внутрішньобудинкових систем опалення.

Недосконалий підхід до наладки гідравлічних режимів роботи теплових мереж (регулювання запірною арматурою витрати теплоносія, мала кількість кваліфікованих працівників, відсутність відповідного програмного забезпечення) призводять до перевитрат енергоносіїв та погіршення якості послуг.

Відсутність на багатьох котельнях підприємства приладів контролю циркуляції теплоносія в теплових мережах створює додаткові труднощі при регулюванні відпуску теплової енергії.

Через відсутність вузлів змішування на вводах споживачів, транспортування теплової енергії по всьому підприємству здійснюється за пониженим температурним графіком 95-700С, що приводить до збільшеного питомого електроспоживання.
Насосне обладнання, яке використовується на більшості котелень підприємства характеризується значним енергоспоживанням. 

Роботу системи водопідготовки можна вважати задовільною, хоча вона фізично та морально зношена і потребує реконструкції. 

Газопостачання котелень здійснюється з міської мережі. Обладнання газової автоматики, яке використовується на котельнях, фізично зношене і морально застаріле, працює в режимі автоматики безпеки та потребує модернізації.

Значна частина теплових мереж прокладена в непрохідних залізобетонних лоткових каналах. Теплова ізоляція трубопроводів виконана, переважно, мінераловатними матами та скловатою і покрита бімітом або фольгоізолом, в місцях підтоплення - пошкоджена. Ненадійність існуючої запірної та мала кількість секційної арматури знижує надійність роботи системи теплопостачання в цілому та збільшує затрати при ліквідації аварій (збільшення дренування теплоносія, припинення надання послуг збільшеній кількості споживачів та ін.). 

Недосконалість принципової схеми централізованого теплопостачання (спільна система гарячого водопостачання та залежна схема під’єднання споживачів по опаленню) призводить до перегріву приміщень у споживачів в осінньо-весняний період. 

Незадовільний стан внутрішньобудинкових систем центрального опалення (засміченість, непрацездатність запірної та відсутність регулюючої арматури, наявність нагрівальних приладів із завищеною поверхнею нагріву) та незадовільне утеплення загальнобудинкових приміщень (сходових кліток, підвалів, горищ) призводить до перевитрат енергоресурсів і погіршує якість послуг.

Таким чином, на даний час основними проблемами централізованого теплопостачання на підприємстві КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» є: 

· Експлуатація морально застарілого та фізично зношеного обладнання котелень; 

· Розбалансованість гідравлічного режиму теплових мереж, транспортування теплоенергії по низьких температурних графіках (втрати енергоносіїв при транспортуванні та розподілі теплової енергії); 

· Невідповідність між продуктивністю встановленого обладнання та поточними потребами споживачів на котельних;

· Надмірне споживання електроенергії на окремих об’єктах; 

· Недосконалість та моральна застарілість принципової системи теплопостачання;

· Низький рівень автоматизації у всій послідовності технології виробництва, транспорту, споживання теплоенергії;

· Відсутність моніторингової системи спостереження за технологією виробництва та транспортування теплової енергії;

· Незадовільний технічний стан великої кількості теплових мереж (будівельної частини, теплоізоляції, трубопроводів);

· Незадовільний стан внутрішньобудинкових систем центрального опалення (засміченість, непрацездатність запірної та відсутність регулюючої арматури);

· Незадовільне утеплення загальнобудинкових приміщень (сходових кліток, підвалів, горищ);

· Постійно зростаючий процес відключення споживачів від систем централізованого теплопостачання.

Щодо інших негативних моментів, то тут слід відмітити наступне:

· Питома витрата електроенергії на виробництво теплової енергії (36.9 кВт-год/Гкал в підприємстві в цілому) є надто високою. 

· У більшості котельнях підприємства механічне обладнання є застарілим та фізично зношеним.

· Електрообладнання котелень перебуває в задовільному стані.

· Автоматика системи газопостачання в котельнях є застарілою та потребує оновлення.

· Насосне обладнання в більшості котелень підприємства має значні втрати енергії.

· Процес очищення води можна вважати задовільним, незважаючи на те, що обладнання є застарілим та потребує реконструкції.

· Стан більшості будівель, в яких розміщені котельні, є задовільним.

Дане підприємство надає теплопостачання близько 85% житлового фонду, культурних та соціальних об’єктів м. Тернопіль.

Впродовж сезону опалення теплопостачання надається цілодобово. Останнім часом, гаряча вода подається 7 днів на тиждень: протягом 9 годин у вівторок, четвер; 7 годин у понеділок, середу і п’ятницю;  та 16 годин у суботу.

Виробництво і транспортування теплової енергії компанією централізованого теплопостачання не є енергоефективними в наслідок:
· Високого відсотка від’єднань, що призводить до зменшення теплового навантаження;
· Застарілості базового обладнання системи теплопостачання;

· Відсутності автоматичного керування;

· Низькотемпературного графіка системи теплопостачання (95/70 ºC);

· Низької ефективності споживання електроенергії.

У м. Тернопіль спостерігається високий відсоток від’єднань. Понад 34% споживачів є від’єднаними від системи централізованого теплопостачання. Окрім того, усі нові багатоквартирні будинки, які будуються або будівництво яких є запланованим, обладнані автономними котельнями або індивідуальними системами опалення.

До основних причин від’єднань можна віднести:

· дотування державою ціни на природній газ, який постачається населенню;

· політика заохочення від’єднань, яка проводилась попередньою міською владою;

· часті перебої гарячого водопостачання в літній період.

Одним із пріоритетів теплопостачання м.Тернопіль є розробка оптимальних схем теплопостачання, що дасть  змогу: 

· перерозподілити теплові навантаження для максимально можливого завантаження найбільш економічних теплоджерел;

· здійснювати переведення у резерв, консервацію або ліквідацію найбільш неефективних джерел;

· переводити частину котелень на роботу в піковому режимі, розробляти схеми їх спільної роботи з базовими джерелами;

· вдосконалити схеми теплових мереж для забезпечення можливості повного завантаження ефективних теплоджерел, а також розумно поєднати надійність та мінімальні теплові втрати;

· визначити райони і окремі будівлі, теплопостачання яких доцільно здійснювати від децентралізованих джерел;

· розробити заходи щодо зростання енергоефективності;

· оптимізувати температурний графік для кожного теплоджерела, визначити необхідність зміни схеми теплопостачання (з відкритої на закриту, із залежної на незалежну) і методу регулювання (якісне, кількісне, ступінчасте);

· визначити резерви теплової потужності в районах міста;

· визначити роботи для нетарифного фінансування з бюджетів і можливих інвестиційних проектів.

Структура енергетичного балансу багато в чому визначає можливості енергозбереження у різних напрямах і оптимальне поєднання енергоощадних заходів. Знання цієї структури дає змогу ухвалювати економічно обгрунтовані інженерні рішення для зниження енергоспоживання і досягати максимального енергозбереження при мінімальних капітальних та експлуатаційних витратах. 

Газопостачання

Газопостачання м.Тернопіль здійснюється ВАТ „Тернопільміськгаз”. Станом на 1 січня 2011 року в м. Тернопіль газифіковано – 76005 квартир.

На обслуговуванні ВАТ „Тернопільміськгаз” знаходиться 1390,00 км газопроводів, з них 932,50 км – розподільчі, 457,50 км – дворових вводів, 175,60 км – поліетиленових газопроводів, 48 ГРП, 321 ШГРП, 3020 домових регуляторів тиску; газифіковано 111 котелень, всього обслуговується 194,448 тис. одиниць внутрішньо-будинкового обладнання, кількість газових лічильників житлового фонду збільшилась до 66573 шт.

Основна діяльність підприємства полягає в транспортуванні природного газу розподільчими газопроводами та постачання газу за регульованим тарифом.

Система газопостачання міста багатоступенева з подачею газу споживачам по розподільчих газопроводах високого, середнього та низького тисків.

Електрозабезпечення
Електропостачання міста здійснює Відкрите акціонерне товариство “Тернопільобленерго”, яке є невід’ємною складовою енергетичного комплексу всієї країни. Мета ВАТ “Тернопільобленерго” полягає в передачі та надійному і безперебійному постачанні електричної енергії, а також забезпеченні потреб споживачів краю в товарах та послугах відповідно до предмету діяльності в умовах функціонування Об’єднаної енергосистеми України.

Перед Товариством, як суб’єктом оптового ринку електричної енергії, стоїть важливе завдання – задоволення потреб споживачів в електроенергії, в її ефективному транспортуванні, гарантуванні безпеки людей та збереженні навколишнього середовища.

Основна діяльність – прийом, передача, розподіл та постачання електричної енергії споживачам свого регіону. 

Сьогодні ВАТ “Тернопільобленерго” - це 24 тисячі кілометрів ліній електропередач і понад 5,5 тисяч трансформаторних підстанцій. Через електричні мережі “Тернопільобленерго” здійснюється передача й постачання електричної енергії споживачам Тернопільської області та її транзит до суміжних з областю обленерго.

Нині енергетичний комплекс Тернопільської області забезпечує надійне, якісне енергопостачання, впроваджує нові інвестиційні й інноваційні проекти, здійснює заходи з підвищення економічної ефективності галузі. Протягом останніх років на підстанціях встановлено акумуляторні батареї й елегазові та вакуумні вимикачі замість масляних, які вже застаріли і вичерпали свій ресурс.  Також, на підстанціях, проведено заміну силових трансформаторів на нові, економічніші. Щороку прокладається майже сотня повітряних ліній електропередач та проводиться поступова реконструкція неізольованих проводів на самоутримні ізольовані проводи, які є надійнішими. 
Щодо зовнішнього освітлення вулиць міста у нічний час, то його обслуговує КП «Тернопільміськсвітло».

Довжина ліній електропередачі станом на 01.01.2013р. становить 347 кілометрів, в тому числі кабельна мережа – 134,3 км і повітряна – 213,3 км.

Споживання електроенергії  КП «Тернопільміськсвітло» за період з 2006р. по 2012р. подано в таблиці 2.1.

Таблиця 2

Обсяги споживання електричної енергії КП «Тернопільміськсвітло»

	№п/п
	Рік
	Споживання електроенергії, тис. кВт*год

	1
	2006
	2197

	2
	2007
	2380

	3
	2008
	2642

	4
	2009
	2538

	5
	2010
	2484

	6
	2011
	2654

	7
	2012
	2923


Виходячи з даних, наведених в табл.2, ми бачимо, що споживання електричної енергії має тенденцію до збільшення. Це зумовлено тим, що кожного року рівень освітленості міста також збільшується і зараз не залишилося жодної неосвітленої вулиці. На даний час в місті працює 8110 світлоточок з яких близько 100 – з лампами розжарювання, 2500  - так звані ртутні (ДРЛ) і 5500 – натрієві. Частку кожного виду освітлювального приладу вказано на рисунку 1.
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Рис. 1 Розподіл приладів зовнішнього освітлення м.Тернопіль за 2012р.

Розглядаючи частку кожного з видів освітлювальних приладів, ми бачимо, що найбільше в місті саме економічних натрієвих ламп, а саме 68% і лише 1% - це лампи розжарювання. Таким чином ми активно працюємо над тим, щоб освітлення нашого міста було ще більш енергоефективним.

Водопостачання та водовідведення
В останні десятиліття природний якісний фон значно порушується внаслідок інтенсивної виробничої діяльності. Склад підземних вод в умовах антропогенного впливу міняється в сторону підвищення концентрації інгредієнтів небезпечних для здоров’я людей. Тому проблема водопостачання населення доброякісною питною водою є досить актуальною.

Послуги з водопостачання та водовідведення абонентам м.Тернополя та ряду прилеглих сіл. здійснює комунальне підприємство “Тернопільводоканал”. Послугами водопостачання користуються, окрім м.Тернополя, абоненти 11-ти прилеглих сіл. Послугами з водовідведення користуються, окрім м.Тернополя, абоненти 1-го прилеглого села. Водопостачання та водовідведення здійснюється цілодобово.

Система водопостачання складається із двох водозаборів (“Тернопільський” та “В.Івачівський”), двох насосних станцій ІІ-го підйому, станції знезалізнення води “Тернопільського” водозабору, насосної станції ІІІ-го підйому та 14-ти резервуарів чистої води із збірного залізобетону, підвищуючих насосних станцій, розподільчих мереж. Джерелом водопостачання є підземні води. 30 артезіанських свердловин згруповано у 2 водозабори (“Тернопільський” та “В.Івачівський”). Для забезпечення повноти обліку на свердловинах “Тернопільського” (ВНС №1) та “В.Івачівського” (ВНС №5) водозаборів встановлені ультразвукові лічильники. Знезараження води здійснюється зріджених хлором перед подачею у міську розподільчу мережу. Значна частина насосного та енергетичного обладнання ВНС відпрацювала амортизаційний термін та потребує заміни.

Середньодобова подача в мережу складає у 2012 році 47,5 тис.м.куб./добу.

Загальна довжина мереж водопостачання, які перебувають на балансі та обслуговуванні саном на 01.01.2013р. складає 341,1 км, з них 181,6 км є ветхими та аварійними, що складає 53,2%. Даний факт зумовлює досить значну кількість пошкоджень на водопровідних мережах, та як наслідок цього, втрати води. У 2012 році обсяг втрат води склав 5296,2 тис.м.куб/рік. 

Система водовідведення (станом на 01.01.2013р.) складається із самопливних колекторів, каналізаційних насосних станцій (КНС) №1а, №2, №4, №5, №7, №8, №9, №10, напірних трубопроводів та каналізаційних очисних споруд (КОС). Стічні води самопливними колекторами надходять до 8-ми каналізаційних насосних станцій. Три КНС (№1а, №2, №8) перекачують стоки напірними трубопроводами в системи самопливних колекторів інших басейнів каналізування, на інші КНС, а решта КНС (№4, №5, №7, №9, №10) перекачують стічні води безпосередньо на каналізаційні очисні споруди. Каналізаційні очисні споруди складаються із комплексу споруд для механічного та повного біологічного очищення стоків з наступним доочищенням їх на біоставках. 

Середньодобове очищення стічних вод складає у 2012 році 50,7 тис.м.куб./добу.

Загальна довжина мереж водовідведення, які перебувають на балансі та обслуговуванні станом на 01.01.2013р. складає 265,8 км, з них 133,7 км є ветхими та аварійними, що складає 50,3%.

Значна частина насосного та енергетичного обладнання КНС та КОС відпрацювала амортизаційний термін та потребує заміни на сучасні енергоефективні аналоги. 
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Рис.2 Динаміка підйому, реалізації, втрат та витрат води КП”Тернопільводоканал”.

Протягом останніх років КП „Тернопільводоканал” замінив більше 34 км водопровідних і каналізаційних мереж із використанням сучасних полімерних матеріалів. В результаті даного заходу значно зменшилася кількість пошкоджень, і як наслідок, втрат питної води.

З метою зменшення енергоспоживання, проведена часткова заміна фізично та моральнозношеного, енергоємного насосного обладнання, на сучасне обладнання, виробництва провідних європейських виробників: на водопровідній насосній станції (ВНС) №1 було встановлено 2 насосні агрегати виробництва фірми „Wilo” (Німеччина), на каналізаційній насосній станції (КНС) №1 а, що по вул. Білецька - насосний агрегат виробництва фірми „Flugt” (Швеція), на каналізаційних насосних станціях №8 та №10 — 3 насосні агрегати виробництва фірми „Wilo” (Німеччина), а на каналізаційних очисних спорудах – 5 насосних агрегатів виробництва фірми „KSB” (Німеччина).
Ще одним шляхом зменшення енергоспоживання є встановлення автоматичних систем управління (АСУ) роботи насосного обладнання, які окрім економії електроенергії, дозволяють забезпечити безпечну та безперебійну роботу об’єктів КП „Тернопільводоканал”, а також мінімізувати вплив людського фактора на роботу насосного обладнання. На сьогоднішній день АСУ встановлені на каналізаційних насосних станціях №1а, №2, №4, №5, №8, №10, а також на мулонасосній №1 каналізаційних очисних споруд.
У 2013 році було проведено заміну насосного обладнання на КНС №7. Дана КНС призначена для перекачки стоків з промислового району м. Тернополя, а також з мікрорайонів «Сонячний» та інших. На КНС№7 було встановлено п’ять насосних агрегатів типу ФГ-2400/75,5 з електродвигуном СДН-14-59-8У3 потужністю 800 кВт, 750 об/хв., 10 кВ. два робочих та три резервних (номінальний напір 75,5 м продуктивністю 2400 м3/год). з розрахунком 50 - 70 тис.м3/добу. На даний час, кількість поступлення стоків з промислового і спальних мікрорайонів міста значно зменшилась (до 10-15 тис.м3/добу). При існуючій продуктивності роботи насосної станції установлена потужність насосів є надлишковою. Це обумовлювало значне дроселювання потоку з метою зменшення продуктивності насосів. Додатково слід врахувати, що у зв'язку з тим, що насосні агрегати відпрацювали понад 20 років, ККД згідно паспорта насосних агрегатів знизилось з 67% до 52%, тому обладнання є морально застаріле, технічно-зношене підприємство змушене замінити вищезгадане насосне обладнання на більш ефективне, з вищим ККД, що дасть основний ефект - економія електричної енергії. Як відомо, такий спосіб є економічно  затратним. Тому необхідне було використання альтернативного рішення, котре дозволило б суттєво зменшити споживання насосними агрегатами електричної енергії та покращення технологічного процесу. 
В результаті заміни насосного агрегата та встановлення автоматичної системи управління ним, середньодобове споживання електричної енергії КНС №7 в жовтні 2013 р. склало 5,4 тис. кВт*год, , при цьому, середньодобове споживання за жовтень 2012 року складало 7,5 тис. кВт*год.
Окрім цього, зменшити енергоспоживання на об’єктах КП „Тернопільводоканал” вдалось шляхом встановлення пристроїв частотного регулювання насосних агрегатів на водопровідних насосних станціях №1 та №4 та заміні насосних агрегатів Д1250/125 на Д1600/90 та Д1250/125 на Д630/90 на водопровідній насосній станції № 5 з максимальним використанням ефекту від встановлення багатотарифного лічильника електроенергії. 
Діаграми споживання електроенергії об'єктами КП “Тернопільводоканал” після встановлення пристроїв частотного регулювання та заміни насосних агрегатів на водопровідних насосних станціях наведена на рис.3 і 4
[image: image3.emf]2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

3647,6

3103,1

2799,5

2536

2925,67

2345,79

1909,57

1687,08

2153,12

1734,17

1514,2

Споживання електроенергії по ВНС-1, тис.квт.год

Примітка:зрозтання споживання електроенергії в 2010 році пов'язане із виходом з ладу частотного

 перетворювача на термін близько 6 місяців


Рис.3 Динаміка споживання електроенергії об’єктами КП «Тернопільводоканал»
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Рис.4 Динаміка споживання електроенергії об’єктами КП «Тернопільводоканал».

На каналізаційних очисних спорудах у 2005-2007 рр. проведено відновлення повноцінної роботи аераційної системи (7 секцій) з повною заміною аераторів, що призвело до зменшення енергоспоживання на даному об’єкті. 
Для забезпечення надійності водопостачання нашим підприємством встановлено підвищувальні насосні агрегати „Wilo” з пристроєм частотного регулювання в ряді багатоквартирних житлових будинків по бул.Д.Галицького, вул.15 Квітня, вул.Морозенка.
До переліку робіт, які покращують надійність водопостачання абонентів м.Тернополя, відносяться також роботи по заміні глибинних насосів на Тернопільському та В.Івачівському водозаборах. На протязі останніх років проведено заміну глибинних насосів, в тому числі на сучасне обладнання виробництва фірми „Wilo” та „Hydro-Vacuum”. Окрім того, проводилося часткове оновлення спеціалізованої і аварійно-ремонтної автотехніки. 
На даний час КП Тернопільводоканал” провів ряд важливих початкових кроків щодо економії енергоресурсів, які не потребували великих капіталовкладень та давали швидкий економічний ефект. На далі до реалізації залишились проекти, які дадуть великий економічний ефект, але потребують значних капіталовкладень.
Основними проблемами питання водопостачання та водовідведення є:
1. Підвищений вміст заліза у воді, яка подається з В.Івачівського водозабору
Основною проблемою водопостачання більшої частини абонентів м.Тернопіль (близько 80 %) є підвищений вміст заліза у воді. Концентрація заліза у питній воді, що подається даним водозабором перевищує показники ДСанПіН 2.2.4-171-10 (згідно даного документа концентрація заліза не має перевищувати 0,2 мг/дм³), внаслідок чого має місце осідання оксиду заліза у розподільчій водопровідній мережі і резервуарах чистої води на водопровідних насосних станціях. При зміні режимів водоспоживання, виникненні аварійних ситуацій на водопровідній мережі, в години максимального водоспоживання оксид заліза потрапляє у водопровідну розподільчу мережу, що в свою чергу призводить до погіршення якості питної води, її органолептичних показників та може призвести до бактеріологічного забруднення. Це також зумовлює необхідність проведення планового промивання водогонів, розподільчих водопровідних мереж і резервуарів чистої води двічі на рік. У зв’язку з чим надходить значна кількість скарг від споживачів на неякісну воду і формується незадовільне ставлення людей до централізованого водопостачання.
КП”Тернопільводоканал” постійно проводить інформаційно-роз'яслювальну роботу з споживачами щодо можливого локального погіршення якості питної води та необхідності тимчасового припинення централізованого водопостачання та водовідведення.
2. Зношеність мереж водопостачання, зміна режимів подачі води
Досить значні втрати питної води в водопровідних мережах (більше 30 %).
З метою всебічного аналізу стану системи водопостачання, виявлення “вузьких місць”, розробки комплексу заходів з їх усунення, а також розвитку системи з метою підвищення якості води, надійності роботи системи, забезпечення раціонального використання матеріальних і енергетичних ресурсів, ПП “Авів технології” було виготовлено “Гідравлічні розрахунки існуючих водопровідних мереж і розроблення оптимізованої схеми роботи системи подачі та розподілення води м.Тернопіль”. Даним заходом передбачається заміна найбільш аварійних ділянок водопровідної мережі, прокладання нових мереж із оптимальними діаметрами. В результаті проведення заміни аварійних та прокладання нових ділянок водопровідних мереж в м.Тернополі, заміни запірної і регулюючої арматури та іншого буде досягнуто зменшення втрат води через підвищену аварійність та зменшення надлишкових напорів у водопровідній мережі;
3. Зношеність технологічного і енергетичного обладнання Тернопільського водозабору
На даний час частина обладнання, яке встановлене на водопровідній насосній станції (ВНС № 1) Тернопільського водозабору відпрацювало понад 20-30 років, ККД насосних агрегатів знизився до 50%, тому обладнання є морально застаріле та технічно-зношене. Підприємство змушене замінити вищезгадане насосне обладнання на більш ефективне, з вищим ККД, що дасть основний ефект - економію електричної енергії. Даним заходом додатково передбачено встановлення елементів диспетчеризації роботи обладнання, вчасного реагування на виникнення аварійних ситуацій, забезпечення нормальних та безпечних робочих умов для працівників підприємства;
4. Зношеність технологічного і енергетичного обладнання В.Івачівського водозабору
На даний час частина обладнання, яке встановлене на водопровідній насосній станції (ВНС № 5) В.Івачівського водозабору відпрацювало понад 20-30 років, ККД насосних агрегатів знизився до 50%, тому обладнання є морально застаріле та технічно-зношене. Підприємство змушене замінити вищезгадане насосне обладнання на більш ефективне, з вищим ККД, що дасть основний ефект - економію електричної енергії. Даним заходом додатково передбачено встановлення елементів диспетчеризації роботи обладнання, вчасного реагування на виникнення аварійних ситуацій, забезпечення нормальних та безпечних робочих умов для працівників підприємства;
5. Необхідінсть забезепечення загальнобудинкового обліку
Питоме водоспоживання при встановленні у індивідуальних квартирах водолічильників зменшується у 3-4 рази і становить у середньому 80-120 л/люд.добу. Проте, загальне споживання води у будинках, обладнаних будинковими засобами обліку, зменшується лише на 25-50% і виникає різниця між обсягами споживання води за будинковими лічильниками і сумою квартирних. Кількість води, яку повинні оплачувати мешканці без водолічильників у квартирах зростає і перевищує встановлені норми водоспоживання. Це пояснюється тим, що в квартирах де встановлено індивідуальні лічильники слідкують за витоками та усувають їх, а мешканці без лічильників не звертають уваги на витоки. До того ж існує недооблік квартирних лічильників та крадіжки води через вплив на роботу квартирних лічильників, а також загально-будинкові витрати води за межами квартир.
6. Зношеність мереж водовідведення
Значна частина каналізаційних мереж м.Тернополя (особливо центральна частина міста) перебуває в технічно зношеному стані у зв'язку з тим, що їх спорудження проводилось більше 50-60 років. Це зумовлює часті аварійні ситуації на даних мережах та, як наслідок цього, припинення водопостачання та водовідведення в даних мікрорайонах.
7. Зношеність технологічного і енергетичного обладнання КНС №1, №2, №5, №7, №9, №10
Досить значне енергоспоживання існуючого обладнання на КНС №1, №2, №5, №7, №9, №10. На даний час, кількість стічних вод, які надходять на КНС, по відношенню до паспортної потужності значно зменшилася. При існуючій продуктивності роботи насосної станції установлена потужність насосів є надлишковою. Це обумовлює значне дроселювання потоку з метою зменшення продуктивності насосів. В зв'язку з тим, що насосні агрегати відпрацювали понад 20 років, ККД насосних агрегатів знизився до 50%. Тому обладнання є морально застаріле та технічно-зношене. Підприємство змушене замінити вищезгадане насосне обладнання на більш ефективне, з вищим ККД, що дасть основний ефект - економію електричної енергії;
8. Зношеність технологічного і енергетичного обладнання КОС
Досить значне енергоспоживання існуючого обладнання та його фізичний і моральний знос на каналізаційних очисних спорудах. На даний час, кількість стічних вод, які надходять на КОС, по відношенню до паспортної потужності значно зменшилася. При існуючій продуктивності роботи КОС установлена потужність насосів є надлишковою. Це обумовлює значне дроселювання потоку з метою зменшення продуктивності насосів. В зв'язку з тим, що насосні агрегати відпрацювали понад 20-30 років, ККД насосних агрегатів знизився до 50%. Тому обладнання є морально застаріле, технічно-зношене. Підприємство змушене замінити вищезгадане насосне обладнання на більш ефективне, з вищим ККД, що дасть основний ефект - економію електричної енергії.
Поряд з цим постає проблема зміни характеристик стічних вод, що потрапляють для очищення на КОС. Це викликано збільшенням кількості побутових хімічних речовин, які використовують споживачі у своїй життєдіяльності (миючі засоби, пральні порошки і т.п.). Існуючі споруди не розраховані на очищення даних хімічних речовин. Дані проблеми можна вирішити лише після проведення комплексної реконструкції та модернізації КОС. 
9. Зношеність парку автотранспортної та спеціальної техніки
Частина водопровідно-каналізаційних мереж в м.Тернопіль прокладені на значній глибині 7-8 м. Для проведення робіт з ліквідації аварійних ситуацій на таких глибинах у КП”Тернопільводоканал” чи інших організацій міста техніка відсутня. Це зумовлює нераціональні втрати води внаслідок не можливості вчасного виконання ремонтних робіт. Додатковою проблемою становить моральний та фізичний знос наявної авто-транспортної та спеціальної техніки, яка потребує оновлення та може призвести до затримок із проведення аварійно-відновлювальних робіт та марного витоку води;
Житловий фонд міста

Житловий фонд міста Тернопіль складається з 5524 будинків, з яких 4432 будинки – приватний сектор і 1092 – багатоквартирні будинки, з яких 16-ти поверхових - 2; 14-ти поверхових  - 1; 10-ти поверхових – 40; 9-ти поверхових – 169; 8-ми поверхових – 3; 7-ми поверхових – 3; 6-ти поверхових – 22; 5-ти поверхових – 362; 4-и поверхових – 72; 3-и поверхових – 117; 2-о поверхових – 195; 1-о поверхових – 106.

Загальна площа даних будівель становить 3089496 м2 і включає 57,3 тис квартир, житловою площею 1845388 м2.

Основним  негативним моментом, який є у всіх містах України  - це значний вік будинків. Місто Тернопіль не є виключенням і найбільша кількість житлового фонду зводилася в період з 1975 по 1985р. Саме тому 60% внутрішньобудинкових комунікацій перебувають у незадовільному стані і це в свою чергу призводить до значної кількості аварій.

Слід також зазначити, що близько 35% житлових будинків нашого міста  потрібен капітальний ремонт, водночас обсяги виконання робіт капітального характеру з року в рік зменшуються в зв’язку з недостатнім виділенням коштів на зазначені цілі.  Це стосується ремонту дахів і підвалів, а також заміни внутрішньобудинкових мереж, включаючи електропостачання. 

Обслуговують житловий фонд міста 17 ЖЕКів (Рис.2)
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Рис. 2 Структура розподілу житлових будинків міста за обслуговуючими ЖЕКами.

В місті також підтримується ініціатива мешканців, які бажають створювати об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), оскільки з такими структурами легше працювати в плані впровадження новітніх енергозберігаючих  технологій і санації будівель. Станом на 01.01.2012 року у 290 будинках функціонують ОСББ та додатково 47 органів самоорганізації населення-будинкових комітетів, члени яких беруть участь у контролі за якістю та повнотою надання житлово-комунальних послуг, створюють умови для належного утримання будинків та прибудинкових територій, забезпечують своєчасне надходження коштів для сплати всіх платежів.

2.1. Енергобаланс міста Тернопіль за видами енергоресурсів.

Структура використання енергетичних ресурсів в м.Тернопіль є досить розгалуженою. Це зумовлено тим, що наше місто недостатньо забезпечене власними джерелами енергії. Так, у нас немає власного джерела електричної енергії, нафтових родовищ та природного газу, котрі на даний момент є найдорожчими енергоносіями.

Таблиця 2.1.1

Обсяги споживання енергоресурсів (МВт*год) у м. Тернопіль за 2007 - 2012 роки.

	Вид енергоресурсу
	Звітний рік

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Природний газ
	1457364
	1312005,2
	1203655
	1210728
	1138152
	1097893

	Електрична енергія
	370201
	375415
	351590,7
	352006,3
	363213,6
	375015,1

	Теплова енергія
	756567,2
	680094,8
	689595,2
	737996,8
	693181,7
	681456,2

	Пальне (разом)
	252260,7
	244114,44
	235827
	218733
	258658,1
	275296,8

	Бензин
	102019,7
	92282,44
	88193,96
	74416,04
	83155,12
	87011,76

	Дизельне паливо
	150241
	151832
	147633
	144317
	175503
	188285

	Разом
	2836393
	2611629,44
	2480668
	2519464
	2453205
	2429661


Для порівняння динаміки споживання різних видів енергоносіїв розглянемо рисунок 2.1.1.
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Рис. 2.1.1.  Динаміка споживання енергоресурсів (МВт*год) у м. Тернопіль за 2007 - 2012 роки .

З даного рисунка, ми бачимо поступове зменшення споживання природного газу. Так у 2012році його споживання зменшилося на 24,7% або на 359 тис. МВт*год, порівняно з 2007 роком. Споживання електричної енергії залишалося практично незмінним, а ось пального тернополяни почали використовувати більше. Якщо порівнювати дані 2012 року з 2007роком, то використання пального зросло на 9,1% або на 23 тис. МВт*год. 


Якщо розглядати частки кожного з видів енергоресурсів, то тут безперечним лідером виступає природний газ з показником – 62,8%, на другому щаблі – електрична енергія – 21,45 і на третьому місці – пальне – 15,75% (рис. 2.1.2)
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Рис. 2.1.2. Частка основних енергоресурсів в загальному споживанні м.Тернопіль за 2012рік.

Така тенденція може пояснюватися тим, що наше місто досить мале і промисловість практично повністю занедбана, а кількість транспорту значна, через що на центральних вулицях створюються затори. Саме тому диспропорція між часткою споживання електричної енергії і пальним  - незначна і складає всього 5,7%.

Для початку визначимо обсяги споживання кожного виду енергетичних резурсів в розрізі споживачів.

Дані споживання природного газу наведені в таблиці 2.1.2.

Таблиця 2.1.2

Споживання природного газу  у м. Тернопіль за 2007-2012р у МВт*год

	Споживач
	Звітний рік

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Бюджетний сектор
	63035,7
	59439,6
	58471,2
	60311,4
	61284,2
	58587,6

	Населення
	1261273
	1157112
	1039422
	1132184
	1078565
	1189244

	Промисловість
	469438
	396701
	425310
	477776,1
	473503
	242128
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Рис. 2.1.3. Динаміка споживання природного газу основними споживачами енергетичних ресурсів

Аналізуючи споживання природного газу, ми бачимо, що основним споживачем є саме населення, яке не бажає економити, хоча частка його складає 79,8%, в той час, як частка бюджетного сектору – 3,9%, а промисловість – 16,3%.

Щодо бюджетного сектора і промисловості, то починаючи з 2010 року вони поступово зменшують споживання природного газу.

Споживання електричної енергії наведено в таблиці 2.1.3

Таблиця 2.1.3

Споживання електричної енергії у м. Тернопіль за 2007-2012р у МВт*год

	Споживач
	Звітний рік

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Бюджетний сектор
	9661,2
	9733,1
	9422,3
	9565,7
	9441,6
	9422,1

	Населення
	112356,2
	116210,1
	106090,7
	115106,3
	115213,6
	121515,1

	Промисловість (включаючи енергогенеруючі компанії)
	267100
	269400
	245500
	236900
	248000
	253500
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Рис.2.1.4. Частки споживання електричної енергії в розрізі категорій споживачів.

Лідером споживання електричної енергії є промисловість, але це відбулося за рахунок того, що сюди включено також і теплогенеруючі компанії і водоканал.

Найменше споживання спостерігається в бюджетному секторі, яке займає лише 2,5% від загального споживання. Населення – 31,6% і промисловість – 65,9% 

Для аналізу споживання пального, розглянемо таблицю 2.1.4 і 2.1.5.

Таблиця 2.1.4

Споживання пального у м. Тернопіль за 2007-2012р у тис.літрів

	Вид палива
	Звітний рік

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Бензин
	11089,1
	10030,7
	9586,3
	8088,7
	9038,6
	9467,8

	Дизель
	15024,1
	15183,2
	14763,3
	14431,7
	17550,3
	18828,5

	Разом
	26113,2
	25213,9
	24349,6
	22520,4
	26588,9
	28296,3


Таблиця 2.1.5.

Споживання пального у м. Тернопіль за 2007-2012р у МВт*год

	Вид палива
	Звітний рік

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Бензин
	102019,72
	92282,44
	88193,96
	74416,04
	83155,12
	87103,76

	Дизель
	138221,72
	139685,4
	135822,4
	132771,6
	161462,8
	173222,2

	Разом
	240241,44
	231967,9
	224016,3
	207187,7
	244617,9
	260326


Ситуація з пальним у місті Тернопіль є неоднозначною, оскільки споживання даного виду палива зменшувалося до 2010 року , а потім різко почало зростати і у 2012році цей показник перевершив 2007р на 8,4%. Також, як видно з рисунка 2.8, споживання дизельного палива збільшується швидкими темпами. В загальній кількості спожитого палива, дизель займає 66,54%, тоді як бензин – 33,46%.

Це пояснюється тим, що велика кількість громадського транспорту працює на дизельному пальному, а також населення віддає перевагу саме автомобілям з більш економічними дизельними двигунами внутрішнього згорання.
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Рис. 2.1.5..Динаміка споживання пального в м. Тернопіль за 2007-2012р. (МВт*год)

Як уже зазначалося раніше, головним виробником теплової енергії в м.Тернопіль є Комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомоненерго» Тернопільської міської ради. Обсяги споживання теплової енергії в місті наведено в таблиці 2.1.6.

Таблиця 2.1.6.

Обсяги споживання теплової енергії в м. Тернопіль в розрізі споживачів за 2007- 2012р. (МВт*год)**.

	Споживач
	Звітний рік

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Бюджетні установи
	96971,52
	80901,6527
	79346,95
	94228
	91471,58
	86580

	Населення
	496331,9
	490081,687
	499756,8
	524973,2
	489817,9
	477390,6

	Промислові підприємства
	23562,61
	24556,8613
	22931,34
	24137,13
	21153,92
	19488,62

	Транспорт
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Аналізуючи споживання теплової енергії, простежується стійка тенденція до зменшення її споживання. Так, починаючи з 2010 року бюджетні установи поступово зменшували споживання теплової енергії на 2,9% і на 5,3% щорічно. Населення також почало економити з показниками 6,7% і 2,5% у 2011р і 2012р, відповідно до попереднього року. Щодо промисловості, то тут ситуація ідентична, зменшення споживання відбувається на 12% у 2011р.  і  7,8% у 2012р.
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Рис.2.1.6. Розподіл споживання теплової енергії за основними видами споживачів.

З даного рисунка, ми бачимо, що основним споживачем теплової енергій в місті є населення і його частка споживання становить 82%. Бюджетні установи, в свою чергу, споживають 15%, а промисловість – лише 3%.

2.2. Основні споживачі енергетичних ресурсів в м.Тернопіль


Основними споживачами енергетичних ресурсів в місті Тернопіль є:

· бюджетні установи;

· житловий фонд міста(населення);

· транспорт;

· промислові підприємства.

За період з 2007 по 2012 рік м.Тернопіль значну частину свого бюджету використала на оплату енергоносіїв (табл..2.2.1) 

Таблиця 2.2.1

Витрати бюджету міста на придбання енергоресурсів (Тис.грн.)**

	Показник
	Звітний рік

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Оплата енергоносіїв
	19912,2
	33971
	41144,2
	54258,3
	56076,4
	58391,8


**Сума усіх видатків на придбання енергоресурсів за бюджетні кошти (теплова енергія ( КЕКВ 1161«Оплата теплопостачання»+ КЕКВ 1162«Оплата водопостачання і водовідведення» + КЕКВ 1163«Оплата електроенергії» + 1164«Оплата природного газу» + КЕКВ 1165«Тверде паливо» + КЕКВ 1166 «Інші енергоносії»). 
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Рис. 2.2.1. Динаміка витрат на оплату енергоносіїв м.Тернопіль


Аналізуючи ситуацію з видатками на оплату енергоносів, простежується стійка тенденція росту цих показників. У 2012 році ми витратили на 2315,4 тис.грн або 4,1% більше ніж у 2011 і на 38479,6 тис.грн або на 193% більше ніж у 2007 році. Така сума видатків на оплату енергоносіїв згубно впливає на бюджет міста і призводить до зменшення фінансування різного роду соціальних програм через дефіцит коштів.

2.2.1. Бюджетні установи.
Бюджетну сферу міста Тернопіль представляють заклади та установи управління освіти і науки Тернопільської міської ради, відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення, управління культури та мистецтв,управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту та інші бюджетні установи, які фінансуються з міського бюджету.

Інформація про споживання енергетичних ресурсів бюджетними установами міста Тернопіль наведена в таблиці 2.2.1.1.

Таблиця 2.2.1.1

Споживання енергетичних ресурсів бюджетними установами міста Тернопіль за 2007-2012р (МВт*год)

	Енергоносій
	Звітний рік

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Природний газ
	63035,7
	59439,6
	58471,2
	60311,4
	61284,2
	58587,6

	Теплова енергія
	96971,5
	80901,7
	79347
	94228
	91471,6
	86580

	Електрична енергія
	9661,2
	9733,1
	9422,3
	9565,7
	9441,6
	9422,1
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Рис. 2.2.1.1. Динаміка споживання енергетичних ресурсів бюджетними установами міста Тернопіль.

Аналізуючи  споживання енергетичних ресурсів бюджетними установами, можна побачити стійку тенденцію до зменшення споживання електричної енергії. Щодо теплової та електричної енергії, то тут ситуація нестабільна і простежується стрибкоподібне споживання, хоча починаючи з 2010 року відбувається процес зменшення споживання всіх енергоносіїв.

Порівнюючи 2007р і 2012р, ми бачимо, що споживання природного газу зменшилося на 4448,1 МВт*год або на 7,1%, теплової енергії на 10391,5 МВт*год або на 10,7% і електричної енергії – на 239,1 МВт*год або на 2,5%.


Як уже зазначалося вище, оплата за спожиті енергоресурси негативно впливає на міський бюджет, тому у місті щорічно виділяються кошти на підтримання бюджетних установ.
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Рис. 2.2.1.2. Обсяги інвестицій з міського бюджету у бюджетні установи м.Тернопіль.


Як видно з графіка, обсяги інвестицій у бюджетну сферу є незначними для такої великої кількості об’єктів. Тим більше немає стабільного росту цих видатків, а фінансування здійснюється лише за рахунок вільних коштів.


 2.2.2. Населення міста.

Станом на 01 січня 2013року населення міста Тернопіль становить 217,123тис.осіб. Це означає, що даний обласний центр неможливо назвати великим. Враховуючи й те, що промисловість нашого міста в стані занепаду і на даний час великі і потужні підприємства практично не працюють, населення є найбільшим споживачем енергетичних ресурсів і саме від нього в найбільшій мірі залежить майбутнє Тернополя. Характеристику споживання енергетичних ресурсів населенням міста наведено в таблиці 2.2.2.1.

Таблиця 2.2.2.1.

Характеристика споживання енергетичних ресурсів населенням м.Тернопіль за 2007-2012р (МВт*год)

	 Енергоносій
	Звітний рік

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Природний газ
	1261272,5
	1157111,5
	1039422
	1132184
	1078565
	1189244

	Теплова енергія
	496320,25
	490081,68
	499756,8
	524973,2
	489817,9
	477390,56

	Електрична енергія
	112356,2
	116210,1
	106090,7
	115106,3
	115213,6
	121515,1


Усереднений типовий розподіл надходження теплової енергії та теплових втрат в будівлях приведені на рис. 2.2.2.1та рис.2.2.2.2.
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Рис. 2.2.2.1. Динаміка споживання енергоносіїв населенням м.Тернопіль


Серед усіх енергетичних ресурсів, населення м.Тернопіль найбільше споживає саме природного газу. І, як бачимо даний показник не зменшується, а навпаки збільшується.
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Рис. 2.2.2.2. Розподіл видів енергоресурсів у контексті їх споживання населенням

Частка природного газу у загальному споживанні енергетичних ресурсів населенням міста становить 66,5%, в той час, як частка електричної енергії всього 6,8% і теплової енергії – 26,7%. Це пояснюється низькою вартістю природного газу для населення. Зменшити його споживання можна лише у випадку збільшення ціни за 1000 куб.м до рівня закупівлі його закордоном, тобто ліквідація дотацій, або ж зміна свідомості тернополян в сторону економного споживання енергоносіїв.

2.2.3. Промислові підприємства.
Як уже зазначалося вище, м. Тернопіль не є промислово розвиненим містом. Інформація про споживання ними енергоносіїв наведена в таблиці 2.2.3.1.

Таблиця 2.2.3.1

Характеристика споживання енергетичних ресурсів підприємствами м.Тернопіль за 2007-2012р (МВт*год)

	Енергоносій
	Звітний рік

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Природний газ
	469438,2
	396700,6
	425310,2
	477776,1
	473503,3
	242127,93

	Теплова енергія
	23562,61
	24556,86
	22931,34
	24137,13
	21153,92
	19488,62

	Електрична енергія
	267100
	269400
	245500
	236900
	248000
	253500
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Рис.2.2.3.1. Динаміка споживання енергоносіїв промисловими підприємствами м.Тернопіль за 2007-2012р (МВт*год)

Виходячи з даних, наведених у таблиці3.1 і графічного відображення рис. 3.5, ми бачимо, що за 2012 рік промислові підприємство значно зменшили споживання природного газу, а саме на 231375МВт*год або на 48,9%; теплової енергії  - на 1665,3 МВт*год  або на 7,9%, проте збільшили споживання електричної енергії на 5500 МВт*год або на 2,2%.

Зменшене споживання природного газу  пов’язане зі зменшенням потужностей підприємств, високою ціною на природній газ і впровадження енергозберігаючих технологій, адже близько 95% даних підприємства перебувають у приватній формі власності і зосереджені на економію енергоносіїв.

2.2.4. Транспорт.
Місто Тернопіль має вигідне географічне розташування і є важливим транспортним вузлом в західній частині України.

З Тернополя курсують поїзди у таких основних напрямках: Львів, Хмельницький, Чортків, Ланівці,Рогатин. Тернопільський вокзал був заснований 1870 р. з тим, як було прокладено залізничну лінію Львів-Підволочиськ. З того час споруду неодноразово перебудовували. Нині в межах Тернополя існує одна пасажирська залізнична станції: головний вокзал Тернополя.

Автовокзал забезпечує автобусне сполучення з райцентрами та іншими населеними пунктами області, з окремими обласними центрами Ук​раїни іКиєвом. У Тернополі є також автостанція, яка обслуговує автобусне сполученням приміські населені пункти. Ни​ні з Тернополя курсують автобуси до Варшави, Вроцлава, Жешува (Польща), Праги (Чехія), Мюнхена (Німеччина), Бреста (Білорусь), Кишинева(Молдова), Москви (Росія) та ін.

Після зведення у дію у травні 1985 року нової злітно-посадочної смуги був введений в експлуатацію Тернопільський аеропорт. Має статус «міжнародного». Приймає лише чартерні рейси. Кілька років тому двічі на тиждень були рейси до Стамбула (Туреччина), а у 2010 році тривалий час діяв спеціальний рейс «Тернопіль-Київ», що згодом відмінили через нерентабельність. У планах міської та обласної влади — відновлення регулярних авіарейсів.

Таким чином, транспорт Тернополя представлений автомобільним (автобуси, таксі, маршрутні таксі), електричним (тролейбуси), залізничним (електрички, дизельні поїзди), повітряним (літаки, гелікоптери) та водним (теплоходи, яхта, вітрильник) видами.

На даний час у місті працює 215 маршрутних автобусів і 56 тролейбусів. Маршрутні таксі перебувають у приватній власності, а тролейбусний обслуговує комунальне підприємство «Тернопільелектротранс».

Перший тернопільський тролейбус вийшов на лінію 25 грудня 1975 року. До 2003 року у місті діяло 15 тролейбусних маршрутів. Станом на 2013 рік в Тернополі діє 10 тролейбусних маршрутів. Рухомий склад КП «Тернопільелектротранс» налічує 57 одиниць. Щоденно обслуговують місто в середньому 42 тролейбуси. У місті використовуються тролейбуси таких виробників як Škoda, ПМЗ та ЛАЗ.
Але проблемою екологічного виду транспорту є зношеність тролейбусного парку. В Тернополі є лише 5 тролейбусів віком до 8 років, а всі інші – 1980-1995 р.в. Споживання електричної енергії цим видом транспорту подано у таблиці 2.2.4.1

Таблиця 2.2.4.1

Споживання електричної енергії громадським транспортом м.Тернопіль за 2007-2012р. (МВт*год)

	 Споживач
	Звітний рік

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	КП "Тернопільелектротранс"
	6701
	6675
	5864
	5883
	5809
	6060
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Рис 2.2.4.1. Динаміка споживання електроенергії громадським транспортом м.Тернопіль.


З даного графіку видно, що у 2009 році різко зменшилося споживання електроенергії з 6675 МВт*год у 2008р до 5864 МВт*год у 2009р тролейбусним парком міста на 811МВт*год або на 12,15%. Це пояснюється закупівлею нових тролейбусів марки ЛАЗ. 


В теплу пору року по Тернопільському ставу  курсують теплоходи «Герой Танцоров» та «Капітан Парій» (колишній ПТ-50), які сполучають центр міста з Дальнім пляжем, а у прохолодніші дні роблять круїзи без зупинок.


Ще одним важливим моментом – є незадовільний стан доріг, 45% з яких потребують капітального ремонту і 40 – поточного.

РОЗДІЛ ІІІ Адміністративна структура впровадження Плану Дій

3.1 Організаційна структура розробки і впровадження Плану Дій


[image: image19]
Рис. 3.1.1. Організаційна структура розробки і впровадження Плану Дій.

3.2. Співпраця міської влади із міжнародними організаціями у сфері

підвищення енергоефективності міста.


Проблема зміни клімату і глобального потепління стосується кожного з нас і саме від нас залежить наше майбутнє. Дивлячись на це, починаючи з 2010 року міська влада почала займатися питаннями енергоефективності та енергозбереження. 

Так, 16 лютого 2012 року рішенням сесії Тернопільської міської ради була затверджена Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Тернополя на 2012-2014 роки та Програма енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації житлового фонду і об’єктів соціальної інфраструктури міста Тернополя на 2012-2015 роки.

У 2012 році міським місто Тернопіль приєдналося до Угоди Мерів і  стало членом Асоціації «Енергоефективні міста України» – добровільного, недержавного, неприбуткового об’єднання органів-членів і відповідних територіальних громад у сучасній інформації, нових технологіях, інвестиціях, розвитку співробітництва та обміну досвідом з українськими і закордонними партнерами в ділянках ефективного та ощадливого використання енергетичних ресурсів, надання якісних енергетичних послуг, підвищення енергетичної безпеки, захисту довкілля та забезпечення сталого розвитку міст.

На даний час відбувається пошук програмного забезпечення для проведення щоденного моніторингу споживання енергоносіїв. 

Місто Тернопіль активно веде переговори з міжнародними фінансовими організаціями: 

· ЄБРР, 

· Світовим Банком, 

· НЕФКО,

· DemoUkraina DH.

· На погодження кредитору подано Проект «Підвищення якості надання послуг тепло забезпечення та гарячого водопостачання загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних навчальних закладів міста Тернополя – влаштування автоматизованих індивідуальних теплових пунктів - ІТП».

·  КП ТМР "Екоресурси" подано Проект будівництва комплексу з переробки твердих побутових відходів в місті Тернополі.

· Розробляється Проект «Реконструкція зовнішнього освітлення м.Тернополя із використанням сучасних енергозберігаючих технологій»

· У вересні 2012 року комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради уклало кредитний договір з Європейським банком реконструкції та розвитку на реалізацію проекту модернізації системи централізованого теплопостачання м. Тернополя. 

РОЗДІЛ ІV. Оцінка поточного стану викидів.
Базовим рівнем викидів було обрано рівень викидів у 2007 році, оскільки, починаючи з цього року, є повна інформація про споживання енергоносіїв. 

4.1. Джерела базових викидів.
Джерелами базових викидів СО2 є:

· населення – викиди, які утворюються в результаті спалення природного газу в житлових будинках, використання електричної та теплової енергії.

· Бюджетні організації – викиди, які утворюються за рахунок використання електричної та теплової енергії, а також природного газ. 
· транспортному секторі – викиди, які утворюються результаті використання пального (бензин, дизпаливо), згідно даних, поданих управлінням статистики з урахуванням обсягів продажу пального через автозаправні станції.

4.2. Аналіз базових викидів по м.Тернопіль

Для аналізу викидів СО2 скористаємося таблицею 4.2.1

Таблиця 4.2.1

Викиди СО2 м.Тернопіль за період з 2007 по 2012р. (т)
	Вид енергоресурсу
	Викиди СО2

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Природний газ
	294387,5
	265025,1
	243138,3
	244567,1
	229906,7
	221774,4

	Електрична енергія
	170292,5
	172690,9
	161731,7
	161922,9
	167078,3
	172506,9

	Теплова енергія
	192924,6
	173424,2
	175846,8
	188189,2
	176761,3
	173771,3

	Пальне (разом)
	65517,25
	63517,47
	61378,31
	57062,23
	67564,93
	71938,02

	Бензин
	25402,91
	22978,33
	21960,3
	18529,59
	20705,62
	21665,93

	Дизельне паливо
	40114,35
	40539,14
	39418,01
	38532,64
	46859,3
	50272,1

	Разом
	723121,9
	674657,6
	642095,1
	651741,4
	641311,2
	639990,7



Виходячи з даних таблиці, ми бачимо, що у базовому 2007 році викиди становили 793,1тис.тонн. Проте, як видно з графіка рисунку 4.2.1, даний показник щороку зменшується. Це відбувається за рахунок зменшення споживання енергоносіїв через впровадженні заходи з енергозбереження, подані в додатку 2.
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Рис. 4.2.1. Динаміка викидів СО2 м.Тернопіль за 2007-2012 р. (т)
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Рис. 4.2.2. Частка викидів СО2 від використання основних видів енергетичних ресурсів 

Як видно з рис. 4.2.2, найбільше викидів СО2 місто одержує від спалювання природного газу. Це зумовлено тим, що частка споживання природного газу серед усіх енергоресурсів також є найбільшою. Таким чином, найменше забруднює довкілля при базовому споживанні енергоносіїв – пальне – 9%, далі електрична енергія – 24%, теплова енергія – 27% і природний газ найбільше– 40%.

За умови виконання запропонованих у додатку 3 заходів планується зменшити викиди СО2 на 20,12% або на 145,5 тис.тонн.

РОЗДІЛ V План Дій

5.1. Мета та основні завдання Плану Дій.
Тернопіль – затишне, гостинне, комфортне для життя та дозвілля європейське місто.
Тернопіль – культурно-освітній центр Західної України. Місто українських традицій та духовності. Транспортно-логістичний центр Західної України. Місто з сприятливими можливостями для ведення бізнесу та відкрите для інвестицій. Гостинне місто, центр ділового, спортивного та культурного туризму. Місто молоді, студентська столиця України. Тернопіль - найбільш зручне для здобуття вищої освіти українськими та іноземними студентами.


Попри все це потрібно зробити наше місто ще й енергоефективним. Саме для цього м.Тернопіль стало партнером Угоди мерів і зобов’язалося розробити і реалізувати План дій для сталого енергетичного енергетичного розвитку міста. Головною метою даного документу є створення енергоефективного міста, яке зможе стати прикладом для інших.

Основними завданнями Плану Дій є:
· зменшення викидів СО2;

· зменшення споживання основних видів енергії: природного газу, теплової енергії, електричної енергії, води;

· збільшення енергоефективності міста; 

· збільшення частки альтернативних джерел енергії;

· зміна свідомості мешканців міста в сторону раціонального використання енергетичних ресурсів;

· створення умов для залучення інвестицій на впровадження енергозберігаючих заходів та програм.

5.2. Шляхи та дії спрямовані на зниження споживання енергетичних ресурсів міста Тернопіль.
Бюджетні установи.
Бюджетні установи як споживачі енергетичних ресурсів є найпроблемнішими для міста, адже фінансуються з міського бюджету. Тому заходи з енергозбереження є найбільш актуальними в цій сфері.

Основні заходи повинні бути спрямовані на зменшення споживання електричної і теплової енергії, а цього можна досягти за рахунок:

· Утеплення будівель

· Ведення щоденного моніторингу споживання енергоносіїв

· Проведення  аналізу стану будівель, включаючи перевірку цілісності їх дахів і підвальних приміщень і підготовка рекомендації для його покращення

· Теплоїзолювати сходові клітки верхніх поверхів від горищних приміщень

· Здійснення промивки системи опалення

· Постійного моніторингу сантехнічних та нагрівальних приладів.

· Встановлення відбиваючих екранів на ділянці стіни, де розміщені нагрівальні прилади

· Заміна або утеплення вікон та дверей. Щодо утеплення, то потрібно унеможливити вихід тепла через щілини між віконними стулками і рамами (мастикою, поролоном, обклеювання папером, монтажною піною і т .д.)

· При вході в будівлі забезпечити тамбури з двома дверима

· При ремонті будівель враховувати площу віконних отворів і у разі надмірної освітленості зменшити площу віконних отворів, сумістивши із заміною старих вікон на нові

· Підтримка системи опалення в технічно справному стані:

· Заміна труб і нагрівальних приладів, які зашлаковані і не працюють на 100%

·  Усунення повітряних пробок в системі опалення

· Регулювання подачі тепла в рівновіддалені приміщення

· Теплоізолювати труби системи опалення в підвальних і горищних приміщеннях

· Обмежувати час провітрювання і стежити за закриттям віконних кватирок і дверей після провітрювання

· В закладах, де встановлені індивідуальні теплові пункти, встановлювати найбільш оптимальний режим подачі теплоносія
· Освітлення:
· Очищення поверхні ламп та світильників
· Заміна ламп розжарювання на люмінесцентні та світодіодні
· Не завищувати встановлену потужність ламп і контролювати достатність освітленості люксметром
· Підтримка скла вікон в чистому стані
· Відключати лампи освітлення в неробочий час
· Заборонити застосування електронагрівальних приладів при температурі повітря в приміщеннях вище за 18ºС.
· Привести об’єми споживання теплової енергії відповідно до «Норм витрат електричної і теплової енергії для установ і організацій бюджетної сфери України»

Щодо закладів освіти, то тут необхідно безпосередньо впроваджувати питання енергозбереження та залученти підростаюче покоління до навчально-практичної діяльності з питань ефективного використання енергоресурсів з метою придбання учнями, педагогами та батьками необхідного рівня побутових знань з енергозбереження для формування нового світогляду на проблему енергозбереження а саме:

· Активізація участі підростаючого покоління у процесі енергозбереження у закладі та вдома.

· Підвищення рівня інформованості учасників проекту в галузі енергозберігаючих технологій.

· Усвідомлення учнями глобальної рівноваги та причетності кожного до проблем навколишнього середовища.

· Формування у підростаючого покоління стійких енергозберігаючих врівноважених звичок і способу повсякденного життя.

· Виховання свідомої особистості громадянина України, яка дбайливо ставиться до природних ресурсів.

· Виявлення здатностей учнів до цілеспрямованої роботи з інформацією.

· Розвиток здатності до творчої діяльності, толерантності, терпимості до чужої думки, уміння вести діалог, виступати перед колективом.

· Скорочення споживання енергії в школі і в сім'ях учнів і вчителів.

Для цього необхідно:
· ознайомлення з нормативно-правовою базою та існуючими напрацюваннями по місту, області та державі;

· проведення семінарів, науково-практичних конференцій з питань енергозбереження;

· залучення батьківської громадськості до реалізації проектів з енергозбереження;

· розробити програми щодо впровадження факультативів, курсів за вибором у закладах освіти; 

· організувати для педагогів навчальні семінари з питань інтеграції енергозбереження в навчально-виховний процес;

· ознайомлення з дослідженнями науковців щодо енергозбереження;

· розробити методичні рекомендації для вчителів щодо організації заходів з енергозбереження.

Житловий сектор міста.
Як ми бачили з попередніх розрахунків, населення міста є найбільшим споживачем енергетичних ресурсів. 

Бiльша половина резерву енергозбереження в житловому фондi (52,3%) пов'язана з тепловою iзоляцiєю загороджувальних конструкцiй житлових будинкiв. Зараз втрати теплової енергiї через стiни в середньому становлять 21,6%, через вiкна - 26,6%. Впровадження у комунальнiй теплоенергетицi труб у пiнополiуретановiй iзоляцiї дозволить заощадити при транспортуваннi до 18 млн. Гкал тепла, що еквiвалентно 3 млн.т у.п.

Бiльш детально зупинимося на характеристицi матерiалiв та конструкцiй, якi за функцiональним призначенням можна об'єднати в групу, призначену для створення "теплого будинку" ("термобудинку"). Слiд зазначити, що щорiчнi втрати тепла в будiвлях житлового та державного секторiв складають до 10 млн. ккал. Втрати тепла в будiвлях Пiвнiчної Європи - у 2-4 рази меншi.    
Введенi в Українi новi нормативи теплової iзоляцiї стiн, що в 2-2,5 рази перевищують попереднi, вимагають значного зменшення теплових втрат. Так, згiдно з нормативами (термiчний опiр зовнiшнiх стiн не менше 2,2 м2 °С/Вт) стiни з монолiтної цегляної кладки для пiвнiчних районiв України повиннi зводитися товщиною близько 150 см, а товщина одношарових панелей повинна бути близько 65 см. Звичайно, на практицi це виконати неможливо, тому єдиним способом утеплення стiн повинно стати використання шару з ефективного утеплювача.

Пiдвищення теплозахисних властивостей огороджуючих конструкцiй будiвель є одним iз основних напрямкiв енергозбереження. Ця проблема повинна вирiшуватися комплексно - шляхом впровадження сучасних технiчних та конструктивних рiшень теплозахисту будiвель пiд час будiвництва чи ремонту, впровадженням енергозберiгаючого децентралiзованого теплопостачання та локального комбiнованого виробництва теплової i електричної енергiї. Важливим є запуск у виробництво будiвельних панелей з вищою теплостiйкiстю. В даний час запроектована теплоiзоляцiйна спроможнiсть панелей, що виробляються на будiвельних комбiнатах України, складає до 1,40 м2 °С/Вт, що в 3-3,5 рази нижче порiвняно з подiбними захiдними панелями. Налагодження виробництва та використання нових будiвель з вищою теплоiзоляцiєю дає можливiсть зменшити потреби тепла на 30-40%. Важливим при цьому є випуск утеплюючих матерiалiв. 
   
 Згiдно з дiючими в Українi нормами, у теплий перiод року температура в примiщеннi не повинна пiднiматися вище 20-25 °С при вiдноснiй вологостi 60-30% та швидкостi руху повiтря 0,3 м/с; у холодний та перехiдний перiоди року температура в примiщеннi не повинна опускатись нижче 18 °С (нормованi значення - 20-22 °С) при вологостi 45-30% та швидкостi руху повiтря 0,2 м/с. 

    
Тому до утеплюючих матерiалiв та конструкцiй висуваються такі вимоги: 

1.низька теплопровiднiсть;

2. стiйкiсть до коливань температур при експлуатацiї;

3. однорiднiсть властивостей;

4. оптимальна густина;

5. низький рiвень загорання та вибухобезпечнiсть;

6. мiцнiсть при транспортуваннi та монтажу;

7. волого- та водостiйкiсть;

8. стiйкiсть до впливу бiологiчних факторiв;

9. хiмiчна стiйкiсть;

10. нешкiдливiсть для людини.

    Сама теплоiзоляцiя повинна проводитися як ззовнi будинку, так i в серединi його. 

Для запобiгання втратам тепла через вiкна поряд з трьохшаровим склiнням зараз широко використовуються склопакети. Вiконнi системи на основi склопакетiв розподiляються на три групи: пластиковi, алюмiнiєвi та дерев'янi. Вiконнi системи на основi полiвiнiлхлоридних профiлiв можуть формуватися з використанням теплоiзоляцiйних матерiалiв та армуватися металом для посилення несучих властивостей більших поверхонь. Алюмiнiєвi вiконнi системи для підвищення теплоiзоляцiї вимагають також використання теплоiзолюючих матерiалiв. Вiкна з металевим профiлем, враховуючи їх мiцнiсть та хiмiчну стiйкiсть, найкраще використовувати у промислових i адмiнiстративних будинках.

Таким чином, для зменшення споживання енергоносіїв житловим сектором міста, необхідно:

· проводити громадські слухання на тему енергозбереження

· популяризувати енергозбереження серед населення міста

· приведення в належний технічний стан фасадів житлових будинків, покрівель та під’їздів будинків

· використання під час розроблення та затвердження проектно-кошторисної документації на реконструкцію та технічне переоснащенняоб'єктів житлово-комунального господарства енергоефективних технологій, обладнання, сучасних матеріалів

· впровадження принципово нових енергозберігаючих підходів при  будівництві житла у місті

· застосування малопотужних (6,8,11 Вт) люмінесцентних ламп у внутріпід’їздному освітленні житлових будинків з подальшим встановленням датчиків присутності, які вмикають освітлення

· спонукати тернополян до бережливого використання енергоресурсів

· заохочувати встановлення приладів обліку теплової енергії

· проводити консультації з енергозберігаючи заходів, оскільки лише незнічна частина населення обізнана в цьому

· стимулювати здійснення утеплення та санації будівель

· стимулювання жителів підтримувати належний технічний стан 

· розробка механізмів стимулювання власників будівель до раціонального використання енергетичних ресурсів.

Реалізація цих та інших заходів дозволить суттєво зменшити споживання енергоносіїв населенням міста.

Транспорт

У сфері транспорту заходами є наступні: 

· забезпечення структурної перебудови транспортної інфраструктури у відповідності з потребами міста

· технічна і технологічна модернізація основних виробничих фондів транспорту на основі досягнень науково-технічного прогрессу

· оптимізація структури рухомого складу, спрямована на підвищення ефективності пасажиро- та вантажопотоків

· покращення експлуатаційних показників шляхів сполучень, підвищення енергоефективності транспортних засобів

· поліпшення ефективності експлуатації рухомого складу та допоміжного обладнання, оптимізація транспортних технологій 

· організація роботи щодо вдосконалення транспортного руху в місті

· здійснення моніторингу стану дорожнього покриття з терміновим усуненням недоліків

· стимулювання перевізників до оновлення транспортних засобів

· організувати систему санкцій до перевізників, які використовують транспортні засоби в незадовільному технічному стані (особливо сиосується двигунів)

· збільшення кількості екологічно чистого транспорту

· оновлення і збільшення тролейбусного парку, а також збільшення кількості тролейбусних маршрутів

· удосконалення графіків руху громадського транспорту

· розширення використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії й альтернативних палив на пересувних і стаціонарних об‘єктах. 

· удосконалення організації технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів.

· забезпечення економних режимів експлуатації рухомого складу. 

· розширення механізації та автоматизації вантажних операцій.

· заміщення видів енергоносіїв на більш ефективні, включаючи застосування альтернативних палив.

· впровадження інноваційних принципів управління транспортними процесами з використанням інформаційних технологій.

· масове запровадження обліку та контролю використання палива та енергії.

· стимулювання населення переводити власні транспортні засоби на газ і таким чином зменшувати викиди вуглекислого газу 

· стимуляція населення до зменшення використання приватного транспорту

· популяризація велосипедного спорту і будівництво вело доріжок та ін..

Промисловість

Промисловість міста Тернопіль слаборозвинена і перебуває переважно у приватних руках, тому основними заходами тут є:

· підвищення енергоефективності виробництва
· впровадження норм питомих витрат енергоносіїв на одиницю виробленої продукції і здійснення контролю за ними. Застосування економічних санкцій за їх порушення

· зниження енергоємності продукції, що виробляється підприємством

· забезпечення більш ефективного режиму експлуатації обладнання

· впровадження регульованих електроприводів з використанням перетворювачів частоти. Це дає значну економію електроенергії (25-30% від об'єму спожитої електроенергії), дозволяє оптимізувати технологічні процеси, що в свою чергу, забезпечує відчутну економію сировини та енергоресурсів і сприяє вирішенню проблеми стійкого енергозабезпечення

· впровадження новітніх технологій
· заміна застарілого малоефективного і енергоємного обладнання на нове
· бережливе ставлення до використання енергетичних ресурсів
· підвищення якості продукції, вдосконалення сировини та матеріалів

· заміщення і вибір найбільш ефективних енергоносіїв

· зменшення втрат сировини та матеріалів

· скорочення втрат енергоресурсів

· використання сучасних ефективних систем обліку та контролю за витратами енергоресурсів
· використання вторинних енергетичних ресурсів
·  впровадження автоматизованих систем керування енергоспоживанням
· використання економічних систем і приладів електроосвітлення
· впровадження сучасних систем і засобів силової електроніки
· органiзацiйно-технiчнi заходи.

Враховуючи всі вище перелічені заходи, не слід забувати і про головний із них - створення підрозділів, діяльність яких полягає в складанні енергобалансів, проведенні необхідних для аналізу ефективності енергоспоживання ПЕР вимірів, а також у розробленні та впровадженні енергозберігаючих заходів.

Головним завданням підрозділу з енергозбереження є здійснення енергоменеджменту для скорочення витрат підприємства на вироблення продукції через зниження витрат на енергетичні ресурси.

Для досягнення головної мети енергоменеджменту підрозділи з енергозбереження виконують такі роботи:

- створення цілісної картини споживання підприємством енергоресурсів та складання енергобалансів;

- створення системи обліку й контролю за споживанням енергоресурсів;

- проведення регулярного аналізу ефективності використання енергоресурсів;

Структуру служби енергоменеджменту визначають для кожного конкретного випадку, для кожного підприємства.

Першочерговими завданнями служби енергоменеджменту на етапі становлення (1-1,5 роки від моменту її створення) є:

- щоденно доводити до відома керівництва підприємства інформацію щодо:

а) фактичних рівнів питомих витрат енергетичного ресурсу на виробництво;

б) результатів аналізу та рекомендації щодо зниження питомого енергоспоживання;

в) конкретних винуватців негативної ситуації з неефективного використання ПЕР (якщо остання мала місце);

г) тих підрозділів, що спрацювали найкраще (для подальшого їх заохочення) та ін.

- розробити карти енергоспоживання (розробити енергобаланси) всіх ланок технологічного процесу та за допомогою цього виявити основних споживачів енергоресурсів та з’ясувати “вузькі місця”;

- поетапно відлагодити систему обліку й контролю за енергоспоживанням:

а) окремих цехів;

б) окремих технологічних процесів;

в) окремих бригад, змін, а в перспективі й окремих працівників.

- постійно забезпечувати візуальною (ілюстративною) інформацією щодо ефективності енергоспоживання керівництво підприємства;

- брати участь у налагодженні та вдосконаленні процесу бюджетування на виробництві;

- здійснювати розроблення, впровадження та контроль за реалізацією ЕЗЗ;

- здійснювати контроль за якістю ПЕР, що їх отримує підприємство від постачальників.

Служба енергоменеджменту повинна провадити щотижневі робочі зустрічі з енергетиками цехів та щомісячні, щоквартальні й щорічні наради з керівництвом цехів і основних служб підприємства за участю головного інженера або заступника генерального директора з виробництва.

Під час роботи служба енергоменеджменту повинна дотримуватися таких правил енергоменеджменту:

- жодна компанія не повинна думати про інвестиції у високі технології доти, доки не буде вичерпано всі можливості щодо правильного ведення господарської діяльності та ефективного управління й контролю з боку керівництва. Тут мається на увазі реалізація перш за все організаційних заходів, що, зазвичай, є безвитратні;

- енергоменеджер повинен піддавати аналізу всі, без будь-якого винятку, дії персоналу підприємства, пов’язані з використанням ПЕР;

- слід інвестувати саме ті проекти, що мають найкращі економічні показники;

- слід реалізовувати тільки ті проекти, економічні показники яких найкращі для вкладання коштів, враховуючи можливиі ризики.

До завдань служби енергоменеджменту підприємства слід також віднести:

- організацію міжцехових взаєморозрахунків за енергоресурси;

- контроль та аналіз енергоспоживання структурними підрозділами підприємства; створення дієвої системи контролю за використанням ПЕР;

- прогнозування потреби в енергоресурсах залежно від планованих обсягів виробництва.

Основним із напрямків зменшення споживання енергетичних ресурсів на підприємстває є матерiальне стимулювання за ефективне використання  енергоресурсів, яке здiйснюється шляхом премiювання працiвникiв у межах встановленої частки (30 відсотків вартостi зекономлених купованих енергоресурсiв) вартостi зекономлених ПЕР за  здійснення робіт з підвищення ефективності використання ПЕР, впровадження енергозберiгаючих технологiй, проведення структурної перебудови виробництва, створення i впровадження науково обгрунтованої нормативної бази для ефективного використання енергоресурсiв.

Опис запланованих енергозберігаючих проектів та заходів для реалізації Плану Дій наведено в додатку 3 

РОЗДІЛ VI.  Джерела фінансових ресурсів для виконання Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Тернопіль.
Основними фінансовими ресурсами для виконання Плану Дій є:

· Державний та місцевий бюджет

· Фінансові ресурси підприємств та організації

· Зовнішні та внутрішні кредитні кошти

· Гранти міжнародних фінансовиї організацій

ДОДАТКИ

Додаток 1

до Плану дій сталого енергетичного

розвитку м. Тернопіль 

(Sustainable Energy Action Plan)

Паспорт 
Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Тернопіль
1. План дій сталого енергетичного розвитку м. Первомайськ до 2020 року попередньо розглянутий виконавчим комітетом Тернопільської  міської ради від ____________________ № _________.

2. План дій розглянуто та затверджено рішенням сесії міської ради від _______________________ № _________.

3. Замовник Плану Дій – Європейська Комісія, Тернопільська міська рада.

4. Розробник Плану Дій – Тернопільська міська рада.

5. Керівник Програми – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Стемковський Владислав Володимирович.

6. Термін виконання: 2013 – 2020 роки.

Додаток 2

Комплекс енергозберігаючих заходів, реалізованих за 2007-2012р.

	№ з/п
	Назва заходу
	Об'єм фінансу-вання, тис. грн.
	Джерела фінансування
	Економія паливно-енергетичних ресурсів

	
	
	
	
	природний газ, тис. м³
	електроенергія, тис. кВт*год
	теплова енергія, Гкал

	1
	Бюджетний сектор
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	Реалізація системи енергетичного менеджменту 
	 
	Міський бюджет, 
	 
	 
	 

	
	2
	Заміна і утеплення вікон та дверей у закладах упраління освіти і науки
	1000
	Міський бюджет, інші кошти
	 
	500
	1000

	
	3
	Заміна освітлювальних приладів
	50
	Міський бюджет, інші кошти
	 
	5000
	 

	
	4
	Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній серед населення міста на тему енергозбереження
	 
	Міський бюджет
	1900
	5300
	990

	
	5
	Термореновація зовнішніх вікон та дверей у школах №3 і 13
	100
	Міський бюджет
	 
	30
	494,8

	
	6
	Реконструкція системи опалення з влаштуванням ІТП в закладах освіти м.Тернопіль
	8871,9
	Міський бюджет, кошти підприємства
	 
	 
	2060

	2
	Житловий фонд
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	7
	Ремонт та реконструкція внутрішньо будинкових трубопроводів холодного і гарячого водопостачання, опалення, каналізації.
	150
	Міський бюджет, інші кошти
	 
	1000
	880

	 
	8
	Ремонт та реконструкція електромереж та електрообладнання.
	100
	Міський бюджет, інші кошти
	 
	2500
	 

	3
	Теплопостачання
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9
	Реконструкція теплової мережі мікрорайону “Дружба” в місті Тер-нополі (L=0,229 км)
	298
	державний та міський бюджети
	-
	-
	64

	
	10
	Встановлення корек-торів на лічильниках газу в котельних м. Те-рнополя в кількості 17 штук
	197,118
	державний та міський бюджети
	-
	235,2
	-

	
	11
	Реконструкція котельні по вул. Транспорт-ній,7а із заміною кот-лів
	580
	державний та міський бюджети
	354,348
	-
	-

	
	12
	Реконструкція теплової мережі по вул. Л. Укра-їнки (L=0,314км)
	3131,356
	державний та міський бюджети
	-
	-
	163

	
	13
	Реконструкція теплової мережі по вул. Круше-льницькій – Білецькій (L=0,067км)
	154,447
	державний та міський бюджети
	-
	-
	38,4

	
	14
	Реконструкція центра-льного теплового пун-кту по вул. Злуки,57а із заміною мережевих на-сосів
	375
	державний та міський бюджети
	-
	18,9
	-

	
	15
	Реконструкція центра-льного теплового пун-кту по вул. Київсь-кій,14а із заміною ме-режевих насосів
	375
	державний та міський бюджети
	-
	24,62
	-

	
	16
	Реконструкція тепло-вих мереж по вул. Зо- лотогірській (L=0,178км)
	163,4676
	державний та міський бюджети
	-
	-
	41

	
	17
	Реконструкція котельні по вул. Багатій,4 із заміною мережевих на-сосів
	290
	державний та міський бюджети
	-
	115,93
	-

	
	18
	Реконструкція котельні по вул. І.Франка,16 із заміною насосної групи
	423,9
	державний та міський бюджет-ти, кошти підпри-ємства
	-
	409,195
	-

	
	19
	Реконструкція бойлер-них під котельні по бульвару Д.Галицько-го,4а та проспекту Ст. Бандери,47а
	7891,7
	державний та міський бюджети
	860,832
	751,317
	-

	
	20
	Реконструкція котельні по вул. Київській,3а із заміною котла типу КВ-ГМ-30-150
	4636,8332
	державний та міський бюджети, кошти підприємства
	-
	-
	-

	
	21
	Реконструкція тепло-вих мереж по вул. Про-тасевича (L=0,380км)
	975,2
	державний та міський бюджети
	-
	-
	131,8

	
	22
	Відмова від оренди котельні ВАТ “Домобу-дівник” та влаштування міні-котелень по вул. Фабрична,1 та Лозове- цька,3
	419,481
	кошти підприємства
	383,815
	209,335
	-

	
	23
	Реконструкція котельні по вул. Микулинець-ка,64 з заміною котлів НИИСТУ-5 на котли типу EUROTHERM
	168,789
	кошти підприємства
	32,876
	15,18
	-

	
	24
	Реконструкція котельні по вул. Мирна із замі-ною котлів на котли типу EUROTHERM та котел на твердому па-ливі типу КВм(а)-0,30
	274,287
	кошти підприємства
	47,676
	20,61
	-

	
	25
	Реконструкція бойлер-ної під котельню по вул. Лук'яновича,8
	870,187
	кошти підприємства
	73,078
	952,024
	300

	
	26
	Технічне переноснащення котелень по вул.Н. Світ,36, Збаразька,27 та Шопена,3
	708,073
	кошти підприємства
	44,3
	11,5
	-

	
	27
	Комплексна автомати-зація 33-ьох центра-льних теплових пунктів
	591,3
	кошти підприємства
	-
	-
	-

	
	28
	Чистка і промивка поверхонь нагріву трубчастих та пластинчастих підігрівачів води
	3,2
	кошти підприємства
	72
	-
	 

	
	29
	Автоматизація процесу горіння газу в котельнях
	7,2
	кошти підприємства
	36
	 
	 

	
	30
	Режимна наладка котлів
	10
	кошти підприємства
	31
	 
	 

	
	31
	Впровадження попередньоізольованих труб з пінополіуретановим покриттям (двотрубний вимір)
	1052
	кошти підприємства
	 
	 
	297

	
	32
	Впровадження ПЧТ на насосному обладнанні центральних теплових пунктів по вул.Петлюри, 3а, Л.Українки, 18а, Л.Українки, 10а та котельні по вул.Київській, 3а
	127,173
	кошти підприємства
	 
	20
	 

	
	33
	Переобладнання системи електропостачання з розміщенням когенераційної установки в котельні по вул. Курбаса, 3а
	3563,12
	кошти підприємства
	315
	 
	 

	
	34
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Галицькій, 40
	945,907
	кошти підприємства
	43
	 
	 

	
	35
	Режимна наладка котлів
	77
	кошти підприємства
	78
	 
	 

	
	36
	Впровадження перетворювачів частоти на насосному обладнанні котельні по вул. Курбаса, 3а
	58,7
	кошти підприємства
	 
	169
	 

	
	37
	Чистка і промивка поверхонь нагріву трубчастих та пластинчастих підігрівачів води
	10
	кошти підприємства
	216
	 
	 

	
	38
	Впровадження попередньоізольованих труб з пінополіуретановим покриттям (двотрубний вимір)
	635
	 
	 
	 
	59

	
	39
	Реконструкція теплових мереж з влаштуванням котельні по вул.Шкільній
	3619,6
	Державний бюджет, міський бюджет, кошти підприємства
	107,4
	100,7
	 

	
	40
	Режимна наладка котлів
	217
	кошти підприємства
	216
	 
	 

	
	41
	Чистка і промивка поверхонь нагріву трубчастих та пластинчастих підігрівачів води
	16
	кошти підприємства
	360
	 
	 

	
	42
	Впровадження попередньоізольованих труб з пінополіуретановим покриттям (двотрубний вимір)
	994,8
	кошти підприємства
	 
	 
	263,4

	3
	Водопостачання та водовідведення
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	43
	Заміна фізично зношених та морально застарілих насосних агрегатів на високоефективні на ВНС, КНС,КОС
	1650
	Кошти підприємства, інші кошти
	 
	250
	 

	
	44
	Реконструкція та будівництво нових водопровідних, та каналізаційних мереж, водопровідних вводів -34 км
	20000
	Міський бюджет, кошти підприємства, інші кошти
	 
	510
	 

	
	45
	Впровадження частотно регулювального привода насосних агрегатів, автоматичних систем управління на ВНС, КНС, КОС
	1000
	Кошти підприємства, інші кошти
	 
	150
	 

	
	46
	Заміна глибинних насосних агрегатів на свердловинах В.Івачівського водозабору.
	264
	Кошти підприємства, інші кошти
	 
	120
	 

	
	47
	Заміна 3 шт. глибинних насосних агрегатів на свердловинах водозабору “Тернопільський”.
	180
	Кошти підприємства, інші кошти
	 
	60
	 

	
	48
	Впровадження загальнобудинкового обліку води
з дистанційним  зніманням показів лічильника і графіку споживан. в 40 будин.
	280
	Державний бюджет, міський бюджет, кошти підприємства
	 
	23,5
	 

	
	49
	Будівництво додаткового збірного водогіну  від  свердловин   до   резервуарів  на  Тернопільському  водозаборі.
	150
	Міський бюджет, кошти підприємства
	 
	30
	 

	
	50
	Запровадження технічного обліку енергоресурсів, води і стоків на всіх ділянках підприємства.
	685
	Міський бюджет, кошти підприємства
	 
	7
	 

	
	51
	Встановлення підвищувальних насосних агрегатів у багатоповерхових житлових будинках
	50
	Кошти підприємства, інші кошти
	 
	22
	 

	Всього
	68391,74
	 
	5171,33
	18556,01
	6782,40

	Всього МВт*год
	46283,36
	18556,01
	7887,93


Додаток 3

Комплекс прогнозних заходів з енергозбереження на 2013-2020рр.

	№ з/п
	Назва заходу
	Виконавець
	Об'єм фінансу-вання, тис. грн.
	Джерела фінансування
	Економія паливно-енергетичних ресурсів

	
	
	
	
	
	природний газ, тис. м³
	електро-енергія, тис. кВт*год
	теплова енергія, Гкал

	1
	Бюджетний сектор
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	Впровадження спільних інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, в яких утворюються або вже функціонують ОСББ
	Профільні управління та відділи міської ради
	1000
	Міський бюджет, ОСББ
	 
	 
	 

	
	2
	Залучення на конкурсних засадах підприємств усіх форм власності  та субєктів підприємницької діяльності  до обслуговування житлового фонду та прибудинкової території, утримання обєктів благоустрою
	Профільні управління та відділи міської ради
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	Капітальний ремонт житлового фонду, 
	Профільні управління та відділи міської ради
	19180
	Міський бюджет
	 
	1320
	1200

	
	4
	Забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії
	Профільні управління та відділи міської ради
	380
	Міський бюджет
	500
	1100
	900

	
	5
	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення
	Профільні управління та відділи міської ради
	4600
	Міський бюджет
	 
	500
	 

	
	6
	Модернізація будівель та інженерних систем життєзабезпечення бюджетних установ
	Профільні управління та відділи міської ради
	1221,35
	Міський бюджет, кошти фондів
	 
	800
	304,2

	
	7
	Проведення енергетичного аудиту установ та організацій бюджетної сфери міста
	Профільні управління та відділи міської ради
	 
	міський бюджет
	 
	 
	 

	
	8
	Проведення інвентаризації технічного стану будівель та споруд бюджетних установ.
	Профільні управління та відділи міської ради
	 
	міський бюджет
	 
	 
	 

	
	9
	Моніторинг споживання енергетичних ресурсів
	Профільні управління та відділи міської ради
	 
	міський бюджет
	 
	2000
	400

	
	10
	Аналіз стану споживання та оплати за спожиті паливно-енергетичні ресурси по місту
	керівники підприємств та організацій міста
	 
	кошти підприємств
	 
	 
	 

	
	11
	Використання програми «Display» для енергетичної сертифікації установ бюджетної сфери та житлових будинків.
	Профільні управління та відділи міської ради
	 
	міський бюджет
	 
	1000
	800

	
	12
	Доукомплектація бюджетних установ та житлового фонду засобами обліку споживання енергії та енергоресурсів
	Профільні управління та відділи міської ради
	 
	міський бюджет
	100
	 
	1800

	
	13
	Проведення "Днів енергії"
	Профільні управління та відділи міської ради
	3
	міський бюджет
	300
	980
	120

	
	14
	Утеплення будівель, інженерних комунікацій в житловому фонді, об’єктах бюджетної та соціальної сфери
	Профільні управління та відділи міської ради
	 
	міський бюджет, кошти підприємств та інші кошти
	1025
	 
	3500

	
	15
	Впровадження інноваційних технологій та енергоефективних технічних і інженерних рішень, спрямованих на подальше зниження енергоспоживання у бюджетній та житлово-комунальній сферах міста
	Профільні управління та відділи міської ради 
	 
	міський бюджет, кошти підприємств та інші кошти
	100
	2000
	1000

	
	16
	Впровадження енергоощадних технологій, в тому числі енергозберігаючих ламп
	Профільні управління та відділи міської ради 
	100
	міський бюджет, кошти підприємств 
	 
	20000
	1000

	
	17
	Проведення навчальних курсів з енергозбереження для працівників бюджетної сфери та відповідальних осіб, на яких покладено відповідні обов’язки
	Профільні управління та відділи міської ради підприємства, установи та організації
	 
	міський, обласний, державний бюджет та інші кошти
	40
	3720
	400

	
	18
	Проведення заходів популяризації енергозбереження, які спрямовані на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності
	Профільні управління та відділи міської ради підприємства, установи та організації
	 
	міський, державний бюджет інші кошти
	5000
	6000
	3500

	 
	19
	Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та питної води
	Профільні управління та відділи міської ради підприємства, установи та організації
	 
	міський, обласний, державний бюджет інші кошти
	 
	4000
	5000

	 
	20
	Розробка, друкування та розповсюдження інформаційних матеріалів, методичних посібників, придбання демонстраційних матеріалів
	Управління освіти і науки
	 
	міський, обласний, державний бюджет інші кошти
	 
	 
	 

	 
	21
	Обстеження стану доріг, відповідність вимогам організації автотранспортних перевезень та складання щорічного переліку доріг, що потребують ремонту та реконструкції.
	Профільні управління та відділи міської ради підприємства, установи та організації
	 
	Міський бюджет
	 
	 
	 

	 
	22
	Проведення конкурсів, виставок, конференцій з питань енергозбереження та енергоефективності, в т.ч. для учнівської та студентської молоді
	навчальні заклади
	 
	міський, обласний, державний бюджет інші кошти
	 
	3000
	5000

	2
	Житлове господарство
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23
	Комплексна термомодернізації та санація теплового району - групи 9-ти багатоквартирних житлових будинків мікрорайону «Новий світ»
	За результатами тендерної процедури
	80000
	 
	2140,6
	 
	14897

	 
	24
	Формування інституту ефективного власника житла (розробка та реалізація проекту створення органів самоорганізації населення в житловій сфері)
	Профільні управління та відділи міської ради
	 
	Міський бюджет
	2000
	3000
	1000

	 
	25
	Ремонт та реконструкція покрівель.
	Профільні управління та відділи міської ради
	 
	Міський бюджет
	200
	 
	1500

	 
	26
	Ремонт та реконструкція внутрішньо будинкових трубопроводів холодного і гарячого водопостачання, опалення, каналізації.
	Профільні управління та відділи міської ради
	 
	Міський бюджет
	 
	1300
	1200

	 
	27
	Ремонт та реконструкція електромереж та електрообладнання.
	Профільні управління та відділи міської ради
	 
	Міський бюджет
	 
	3000
	 

	 
	28
	Ремонт фасадів житлових будинків
	Профільні управління та відділи міської ради
	 
	Міський бюджет
	 
	 
	980

	3
	Теплопостачання
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	29
	Реконструкція 23-ти котелень 
	КП "Тернопільміськтеплокомуненерго"
	92250
	державни бюджет,міський бюджет, кошти підприємства
	6031
	12879,9
	 

	 
	30
	Впровадження когенерації на 2-х котельнях
	КП "Тернопільміськтеплокомуненерго"
	6400
	державни бюджет,міський бюджет, кошти підприємства
	 
	8718
	 

	 
	31
	Заміна насосів на насоси WILO з впровадженням ПЧТ на 12-ти котельних
	КП "Тернопільміськтеплокомуненерго"
	5717
	державни бюджет,міський бюджет, кошти підприємства
	 
	2073
	 

	 
	32
	Заміна теплових мереж довжиною 36,2 км.
	КП "Тернопільміськтеплокомуненерго"
	56375
	державни бюджет,міський бюджет, кошти підприємства
	4205
	259
	 

	 
	33
	Впровадження ІТП в 724-ох житлових будинках
	КП "Тернопільміськтеплокомуненерго"
	102200
	державни бюджет,міський бюджет, кошти підприємства
	4337
	2839
	 

	 
	34
	Встановлення на котельні Курбаса 8 МВт котла на деревній трісці в комплексі з конденсаційною установкою утилізації теплоти димових газів
	За результатами тендерної процедури
	56100
	ЄБРР
	7641
	 
	 

	 
	35
	Реконструкція системи централізованого теплопостачання котельні Київська з влаштуванням автоматизованих індивідуальних теплових пунктів у всіх житлових будинках, заміною окремих ділянок теплових мереж, встановленням мережних насосів зі змінною частотою обертання
	За результатами тендерної процедури
	49500
	ЄБРР
	 
	625
	22152

	 
	36
	Заміна насосів на інших котельнях систем централізованого теплопостачання житлового масиву «Сонячний»
	За результатами тендерної процедури
	5500
	ЄБРР
	 
	723
	 

	 
	37
	Реконструкція котельні Лесі Українки з заміною котлів, встановленням насосів зі змінною частотою обертання
	За результатами тендерної процедури
	12100
	ЄБРР
	 
	504
	700

	 
	38
	Влаштування сонячних колекторів
	За результатами тендерної процедури
	1980
	ЄБРР
	 
	4
	 

	 
	39
	Заміна окремих ділянок теплових мереж
	За результатами тендерної процедури
	9317
	ЄБРР
	 
	 
	1921

	 
	40
	Влаштування системи диспетчерського керування процесом теплопостачання SCADA
	За результатами тендерної процедури
	5500
	ЄБРР
	 
	686
	7617

	4
	Водопостачання та водовідведення
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 41
	Будівництво станції знезалізнення води на майданчику насосної станції (ІІІ підйому) в м.Тернопіль
	За результатами тендерної процедури
	97400
	Світовий банк, державний бюджет, міський бюджет, кошти підприємства
	 
	 
	 

	 
	 42
	Модернізація Тернопільського водозабору
	За результатами тендерної процедури
	5700
	Світовий банк, державний бюджет, міський бюджет, кошти підприємства
	 
	165
	 

	 
	 43
	Модернізація Верхньо-Івачівського водозабору, в тому числі ВНС ІІІ підйому
	За результатами тендерної процедури
	15000
	Світовий банк, державний бюджет, міський бюджет, кошти підприємства
	 
	600
	 

	 
	 44
	Оптимізація системи подачі та розподілення води відповідно до розроблених заходів “Гідравлічні розрахунки існуючих водопровідних мереж і розроблення оптимізованої схеми роботи системи подачі та розподілення води м.Тернопіль” із запровадженням зон тиску і зон обліку, в тому числі:
	За результатами тендерної процедури
	20900
	Світовий банк, державний бюджет, міський бюджет, кошти підприємства
	 
	34
	 

	 
	 45
	Встановлення загальнобудинкових лічильників
	За результатами тендерної процедури
	3800
	Світовий банк, державний бюджет, міський бюджет, кошти підприємства
	 
	 
	 

	 
	 46
	Санація мереж водовідведення, прокладання нових каналізаційних мереж
	За результатами тендерної процедури
	13000
	Світовий банк, державний бюджет, міський бюджет, кошти підприємства
	 
	20
	 

	 
	 47
	Модернізація каналізаційних насосних станцій №1а, 2, 9, 10
	За результатами тендерної процедури
	12780
	Світовий банк, державний бюджет, міський бюджет, кошти підприємства
	 
	2145,6
	 

	 
	 48
	Реконструкція каналізаційних очисних споруд із заміною аварійного та технологічно зношеного обладнання
	За результатами тендерної процедури
	114371
	Світовий банк, державний бюджет, міський бюджет, кошти підприємства
	 
	5266
	 

	 
	 49
	Придбання спеціалізованої техніки
	За результатами тендерної процедури
	5600
	Світовий банк, державний бюджет, міський бюджет, кошти підприємства
	 
	 
	 

	Всього
	797974,4
	 
	33619,6
	91261,5
	76891,2

	Всього, МВт*год
	300895,42
	91261,5
	89424,47


6/55/4

П.М.Савечко

Про затвердження Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель житлового фонду м. Тернополя на 2015-2020 роки

З метою ефективного споживання енергоресурсів, керуючись Законом України «Про енергозбереження», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій, з питань промисловості, транспорту та зв’язку, енергозабезпечення та енергозбереження, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель житлового фонду м. Тернополя на 2015-2020 роки, згідно з додатком (додається).

2.Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 16.02.2012р. №6/19/1 «Про затвердження Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації житлового фонду і об’єктів соціальної інфраструктури міста Тернополя на 2012-2015 роки».

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій, з питань промисловості, транспорту та зв’язку, енергозабезпечення та енергозбереження.

Додаток 

до рішення міської ради

від 27.01.2015 року

№ 6/55/4

Програма

енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель житлового фонду 

м. Тернополя на 2015-2020 роки

Структура Програми

І. Паспорт Програми 

ІІ. Сучасний стан будівель житлового фонду 

ІІІ. Мета Програми 

ІV. Основні заходи Програми, які необхідні для її виконання

V. Організаційне забезпечення та проведення моніторингу виконання завдань 

VI. Фінансове забезпечення виконання завдань 

VII. Контроль за виконанням 

VIII. Очікувані результати

Додаток 1 
Механізм виконання робіт по термомодернізації будівель житлового фонду на умовах співфінансування
Додаток 2

Ресурсне забезпечення Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель житлового фонду м. Тернополя на 2015-2020 роки.
Додаток 3

Напрями діяльності та заходи  Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель житлового фонду м. Тернополя на 2015-2020 роки.

І. Паспорт Програми 

	1.
	Ініціатор розроблення Програми
	Міський голова

	2.
	Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми
	Протокольні доручення міського голови

від 26.08.2014р. №80,

від 02.12.2014р. №110 п. 6

	 3.
	Розробник Програми
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

	 4.
	Співрозробники Програми
	-

	5.
	Відповідальний виконавець Програми
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології 

	6.
	Учасники Програми
	ОСББ, ОСН-БК, ЖБК, управителі, балансоутримувачі, інвестори,

КП ТМ «Тернопільміськтеплокомуенерго»

	7.
	Термін реалізації Програми
	2015-2020 роки

	7.1
	Етапи виконання Програми
	І-ий етап - 2015 рік,

ІІ-ий етап - 2016 рік,

ІІІ-ій етап - 2017 рік,

ІV-ий етап - 2018 рік,

V-ий етап - 2019 рік,

VІ-ий етап - 2020рік

	8.
	Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми 
	Міський бюджет, кошти інших джерел, що не заборонені законом

	9.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми
	23400,0 тис. грн.

15000,0 тис. євро*

	
	У тому числі:
	

	9.1
	Кошти міського бюджету
	18000,0 тис. грн.

	9.2
	Кошти ОСББ, ОСН-БК, ЖБК, кредити, гранти та інших джерел
	5400,0 тис. грн.

15000,0 тис. євро*


*Курс в гривнях буде визначено на дату укладення договору на проведення робіт

ІІ. Сучасний стан будівель житлового фонду 

Однією з найбільших проблем житлових будівель м. Тернополя є їх низька якість з точки зору енергоефективності. Найперше це стосується будинків часів радянської забудови - саме ці будинки становлять левову частку з усіх будівель. Для прикладу, станом на 01.01.1992р. нараховувалось 960 житлових будинків комунальної та кооперативної форми власності, які зараз становлять 88% від даного житлового фонду. 

В умовах постійного підвищення цін на енергоносії, невизначеності ситуації з постачанням окремих енергоносіїв (природного газу), органам місцевого самоврядування необхідно прийняти важливі заходи з стимулювання енергозбереження в житловому фонді шляхом впровадження механізмів фінансового забезпечення відповідних заходів, що в свою чергу дозволить суттєво скоротити споживання енергії, покращити умови проживання і значно знизити оплату за житлово-комунальні послуги.

У м. Тернополі обліковується 3700 приватних будинковолодінь та 440 новозбудованих або відомчих багатоквартирних житлових будинків у яких нараховується 23000 житлових приміщень загальною площею 1360,0 тис. кв. м. При цьому, експлуатується також 1094 житлових будинків комунальної та кооперативної форми власності (60841 житлових приміщень), загальною площею нарахування 3090,1 тис. кв. м.

За період 2000-2013 років на ринку послуг з утримання житлових будинків і прибудинкових територій м. Тернополя створено конкурентне середовище з числа підприємств приватної форми власності, що значно сприяє виконанню більш якісних робіт. Станом на 01.12.2014р. у 330 будинках функціонують об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та 47 органів самоорганізації населення-будинкових комітетів (складає близько 30% від загального житлового фонду міста), члени яких беруть участь у контролі за якістю надання житлово-комунальних послуг, створюють умови для належного утримання власних житлових будівель та забезпечують своєчасне надходження коштів.

Основне проблемне питання в утриманні багатоквартирного житлового фонду - практично кожний другий будинок потребує проведення комплексного капітального ремонту основних конструктивних елементів, але через обмеженні можливості місцевого бюджету усунути наявні недоліки не вбачається за можливе, а тому необхідно вишукувати додаткові джерела фінансування (в т. ч на умовах співфінансування співвласників, залучення інвестиційних або кредитних коштів).

При цьому, для кінцевого споживача найбільш витратнішою комунальною послугою (близько 60% з кошторису витрат) залишається теплопостачання.

ІІІ. Мета Програми 

Мета Програми полягає у підвищенні енергоефективності будівель, покращенні умов проживання та зниженні споживання енергоресурсів.

Позиція Тернопільської міської ради щодо термомодернізації будівель житлового фонду базується на таких основних принципах:
· виконання робіт по термомодернізації будівель житлового фонду виключно на умовах співфінансування (механізм наведений в додатку 1 до Програми); 

· створення окремої сторінки «Енергоефективність та енергозбереження» на сайті міської ради;

· стимулювання приватної підприємницької ініціативи у виконанні завдань розвитку житлового фонду;

· поліпшення якості управління житлом та комунальною інфраструктурою;

· оптимізація роботи в напрямку створення та функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

· забезпечення методичної та організаційної підтримки у розвитку та діяльності інституту «управителя» житлового фонду;

· проведення комплексного або часткового капітального ремонту основних конструктивних елементів будівель виключно із впровадженням енергоефективних та енергозберігаючих заходів;

· розміщення при входах класифікаторів (маркерів) будівель за енергетичною ефективністю;

· обладнання будівель приладами обліку комунальних послуг на 100%; 
· використання можливостей Інструмента швидкої оцінки міської енергетики (TRACE), який здійснюється в рамках реалізацію проекту технічної допомоги Світового банку «Україна - трансформаційне підвищення енергетичної ефективності в містах»
ІV. Основні заходи Програми, які необхідні для її виконання

Для проведення належної термомодернізації першочергово необхідно здійснити персональний енергоаудит будівлі та визначити пріоритетні види робіт.

З метою зниження потреб в енергоресурсах на опалення та електропостачання основними заходами термомодернізації будівель є:

4.1. Модернізація внутрішніх інженерних мереж системи опалення: 

а) Часткова модернізація:

- встановлення автоматичного регулятору теплового потоку за погодними умовами;

- балансування системи опалення;

- встановлення теплоізоляційних рефлекторів за опалювальними приладами.

б) Комплексна модернізація:

- встановлення автоматичного регулятору теплового потоку за погодними умовами;

- балансування системи опалення;

- встановлення сучасних опалювальних приладів малої інерційності,

- встановлення термостатичних регуляторів на опалювальних приладах;

- встановлення лічильників-розподілювачів на опалювальних приладах;

- встановлення теплоізоляційних рефлекторів за опалювальними приладами

4.2. Модернізація стін фасаду із мінімальним допустимим значенням опору теплопередачі зовнішніх стін житлових та громадських будинків R=3,3: 

а) утеплення стін фасаду мінераловатними плитами з вентильованим повітряним прошарком та опорядженням керамічними плитами (товщина теплоізолюючого шару не менше 150 мм);

б) утеплення стін фасаду плитами спіненого пінополістиролу з опорядженням легкими тонкошаровими штукатурками.

4.3. Модернізація горищного перекриття із мінімальним допустимим значенням опору теплопередачі огороджувальної конструкції житлових та громадських будинків R=4,95:
а) утеплення дахового перекриття з використанням теплоізолюючого шару (наприклад: плити з базальтової вати, товщиною не менше 100 мм) та прокладанням пароізоляційного шару.

4.4. Модернізація перекриття неопалюваних підвальних приміщень із мінімальним допустимим значенням опору теплопередачі огороджувальної конструкції житлових та громадських будинків R=3,75:
а) утеплення підлоги зі сторони підвалу з використанням теплоізолюючого шару (наприклад: плити з базальтової вати, товщиною не менше 100 мм) та прокладанням пароізоляційного шару.

4.5. Заміна вікон, балконних блоків:

а) встановлення енергозберігаючих світлопрозорих огороджувальних конструкцій із мінімальним допустимим значенням опору теплопередачі R=0,75 (на основі двокамерного енергозберігаючого склопакета);

4.6. Модернізація системи вентиляції:

а) встановлення локальних пристроїв вентиляції з рекуператорами теплоти.

4.7. Утеплення місць загального користування шляхом заміни вікон, балконних блоків та вхідних дверей (виходів на горище), відновлення тамбурів.

а) встановлення енергозберігаючих світлопрозорих огороджувальних конструкцій із мінімальним допустимим значенням опору теплопередачі R=0,75 (на основі двокамерного енергозберігаючого склопакета);

б) встановлення вхідних дверей (виходів на горище) з доводчиком та із мінімальним допустимим значенням опору теплопередачі R=0,5 

4.8. Модернізація системи освітлення місць загального користування:

а) заміна світильників з лампами розжарювання на енергозберігаючі світлодіодні з датчиками освітленості та присутності.

V. Організаційне забезпечення та проведення моніторингу виконання завдань Програми

Відбір об’єктів для термомодернізації будівель житлового фонду на відповідний бюджетний рік здійснюється виконавчим комітетом міської ради.

Організаційне забезпечення, моніторинг та контроль за виконанням завдань Програми здійснює управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології.

Моніторинг виконання Програми здійснюється щороку на базі спостережень, спеціальних досліджень та вивчення громадської думки. 

VI. Фінансове забезпечення виконання завдань Програми

Фінансово-економічне забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення - будинкових комітетів, житлово-будівельних кооперативів, кредитів, інвестицій, грантів та інших джерел не заборонених законодавством.

Ресурсне забезпечення наведено у додатку № 2 до Програми.

Напрями діяльності та заходи наведено у додатку № 3 до Програми.

VII. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням положень цієї Програми здійснює виконавчий комітет Тернопільської міської ради, та постійні комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій з питань промисловості, транспорту та зв’язку, енергозабезпечення та енергозбереження.

Громадський контроль за ходом виконання Програми здійснюється представниками громадських організацій, статутом яких передбачено провадження діяльності у сфері житлово-комунальних послуг.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому порядку.

VIII. Очікувані результати

Виконання Програми дасть можливість:

· після проведення комплексної термомодернізації скоротити споживання енергоресурсів для будівлі близько 50% ;

· скоротити викиди СО2 у житловому секторі більше ніж на 20%;

· створити позитивні приклади енергоефективних будівель;

· підвищити поінформованість населення щодо переваг енергоефективних будівель;

· створити сприятливі умови для залучення коштів у розвиток об’єктів житлового фонду на умовах співфінансування;

· підвищити будівлі за енергетичною ефективністю в напрямку до класу А.

Секретар ради







І.В. Турський

Додаток 1 

до Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель житлового фонду м. Тернополя на 2015-2020 роки

Механізм виконання робіт по термомодернізації будівель житлового фонду на умовах співфінансування
1. Міська рада гарантує виділення коштів з міського бюджету на виконання робіт по термомодернізації будівель житлового фонду на території м. Тернополя, але не більше 30 грн. (тридцяти гривень) на кожний квадратний метр площі нарахування згідно інвентарної справи та виключно на умовах спіфінансування співвласників багатоквартирного житлового будинку, яке буде не менше 30% (тридцяти відсотків) від сукупних витрат на реалізацію заходу.
2. Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології під час затвердження титульного списку капітального ремонту житлового фонду міста на відповідний бюджетний рік передбачає резервний фонд у розмірі 3000,0 тис. грн. 

3. Співвласники багатоквартирного житлового будинку на загальних зборах приймають рішення щодо проведення за власні кошти енергоаудиту, виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення державної будівельної експертизи на виконання робіт щодо термомодернізації власного будинку або окремих його конструктивних елементів.

4. Співвласники багатоквартирного житлового будинку (в особі ОСББ, ОСН-БК, ЖБК, управителя або балансоутримувачі, тощо) подають в управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології клопотання щодо виділення коштів міського бюджету на проведення термомодернізації власного будинку або окремих його конструктивних елементів на умовах співфінансування. До клопотання долучаються протокол загальних зборів мешканців, звіт з енергоаудиту (за наявності), відповідна проектно-кошторисна документації, висновки державної будівельної експертизи та фінансові гарантії своєї частки співфінансування (власні, інвестиційні або кредитні кошти, видатки на поточний ремонт в межах діючих тарифів, тощо).
5. Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології вносить на розгляд виконавчого комітету міської ради проект рішення щодо виділення коштів з резервного фонду на проведення термомодернізації відповідного житлового будинку або окремих його конструктивних елементів, але не більше 70% (сімдесяти відсотків) від сукупних витрат на реалізацію заходу та заключає договір на виконання робіт відповідно до вимог чинного законодавства. 
Секретар ради






   
І.В. Турський

Додаток 2

до Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель житлового фонду м. Тернополя 

на 2015-2020 роки

Ресурсне забезпечення Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель житлового фонду                                                   м. Тернополя на 2015-2020 роки

	Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми
	Етапи виконання програми
	Усього витрат на виконання програми 

	
	2015 рік
	2016 рік
	2017 рік
	2018 рік
	2019 рік
	2020 рік
	

	Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі:
	3900,0
	3900,0
	3900,0
	3900,0
	3900,0
	3900,0
	23400,0 тис. грн.

	
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	0
	0
	0
	15000,0 тис. євро

	міський бюджет
	3000,0
	3000,0
	3000,0
	3000,0
	3000,0
	3000,0
	18000,0 тис. грн.

	кошти не бюджетних джерел (інші кошти)
	900,0
	900,0
	900,0
	900,0
	900,0
	900,0
	5400,0 тис. грн.

	
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	0
	0
	0
	15000,0 тис. євро


*Курс в гривнях буде визначено на дату укладення договору на проведення робіт

Секретар міської ради 










І.В. Турський

Додаток 3

до Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель житлового фонду м. Тернополя

на 2015-2020 роки

Напрями діяльності та заходи Програми  енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель житлового фонду                                    м. Тернополя на 2015-2020 роки

	№ з/п
	Перелік заходів програми
	Строк виконання заходу
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  у тому числі:

І-й етап-2015р.,

ІІ-й етап-2016р.,

ІІІ-й етап-2017р.,

ІV-й етап-2018р.,

V-й етап-2019р.,

VІ -й етап-2020р.
	Очікуваний результат

	1
	Проведення енергоаудиту, виготовлення проектно-кошторисної документації щодо термомодернізації будівель житлового фонду та проведення експертиз
	2015-2020рр.
	ОСББ, ОСН-БК, ЖБК, управителі, балансоутримувачі, тощо
	Інші кошти
	2015р.-150,0  тис. грн.
2016р.-150,0  тис. грн.
2017р.-150,0  тис. грн.
2018р.-150,0  тис. грн.
2019р.-150,0  тис. грн.
2020р.-150,0  тис. грн.
	Визначення фактичного стану будівель, вартості підвищення їх енергоефективності та терміну окупності заходів

	2.
	Термомодернізація будівель багатоповерхового житлового фонду на умовах співфінансування
	2015-2020рр.
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, ОСББ,ОСН-БК, ЖБК, управителі, балансоутримувачі, тощо
	Міський бюджет
	2015р.-3000,0  тис. грн.
2016р.-3000,0  тис. грн.
2017р.-3000,0  тис. грн.
2018р.-3000,0  тис. грн.
2019р.-3000,0  тис. грн.
2020р.-3000,0  тис. грн.
	Підвищення енергоефективності будівель в напрямку до класу А, зменшення споживання енергоресурсів та викидів СО2, створення позитивних прикладів термомодернізації

	
	
	
	
	Інші кошти
	2015р.-750,0  тис. грн.
2016р.-750,0  тис. грн.
2017р.-750,0  тис. грн.
2018р. -750,0  тис. грн.
2019р.- 750,0  тис. грн.
2020р.-750,0  тис. грн.
	

	3
	Модернізація системи централізованого теплопостачання:  
	2015-2017рр.
	КПТМ «Тернопіль-міськтеплокомуненерго»
	Інші кошти
	2015р.-5000,0  тис. євро
2016р.-5000,0  тис. євро
2017р.-5000,0  тис. євро.

	Економія споживання природного газу 4426 тис. м3/рік

Економія електроенергії 625  Мвт/год

Економія теплової енергії 32390 Гкал/рік

Зниження викидів СО2 - 27218 т/рік

	3.1
	Встановлення на котельні по 

вул. Курбаса,3а 8МВт котла на деревній трісці в комплексі з конденсаційною установкою утилізації теплоти димових газів
	2015-2017рр.
	КПТМ «Тернопіль-міськтеплокомуненерго»
	
	6200,0 тис. євро.
	Зниження викидів СО2 - 14462 т/рік



	3.2
	Реконструкція системи централізованого теплопостачання котельні по

вул. Київська,3а з влаштуванням автоматизованих індивідуальних теплових пунктів у всіх житлових будинках, заміною окремих ділянок теплових мереж, встановленням мережних насосів зі змінною частотою обертання
	2015-2017рр.
	КПТМ «Тернопіль-міськтеплокомуненерго»
	
	4600,0 тис. євро.
	Зниження викидів СО2 - 6584 т/рік

Економія теплової енергії 22152 Гкал/рік

Економія води 50 м3

Економія електроенергії 625 Мвт/год

	3.3
	Заміна насосів на інших котельнях систем централізованого теплопостачання житлового масиву «Сонячний»
	2015-2017рр.
	КПТМ «Тернопіль-міськтеплокомуненерго»
	
	800,0 тис. євро.
	Зниження викидів СО2 - 828 т/рік

Економія електроенергії 723 Мвт/год

	3.4.
	Реконструкція котельні за адресою вул. Лесі Українки,4 з заміною котлів, встановленням насосів зі змінною частотою обертання
	2015-2017рр.
	КПТМ «Тернопіль-міськтеплокомуненерго»
	
	1300,0 тис. євро.
	Зниження викидів СО2 – 1973 т/рік

Економія теплової енергії 700 Гкал/рік

Економія електроенергії 504 Мвт/год

	3.5
	Влаштування сонячних колекторів
	2015-2017рр.
	КПТМ «Тернопіль-міськтеплокомуненерго»
	
	200,0 тис. євро.
	Зниження викидів СО2 - 59 т/рік

Економія електроенергії 4 Мвт/год

	3.6
	Заміна окремих ділянок теплових мереж
	2015-2017рр.
	КПТМ «Тернопіль-міськтеплокомуненерго»
	
	1000,0 тис. євро.
	Зниження викидів СО2 - 509 т/рік

Економія теплової енергії 1921 Гкал/рік

Економія води 4 м3

	3.7
	Влаштування системи диспетчерського керування процесом теплопостачання SCADA
	2015-2017рр.
	КПТМ «Тернопіль-міськтеплокомуненерго»
	
	900,0 тис. євро.
	Зниження викидів СО2 - 2803 т/рік

Економія теплової енергії 7617 Гкал/рік

Економія води 50 м3

Економія електроенергії 686 Мвт/год


*Курс в гривнях буде визначено на дату укладення договору на проведення робіт

Секретар міської ради 










І.В. Турський

Європейська комісія





Міська рада








Виконавчий комітет міської ради








Управління ЖКГ, благоустрою та екології





Управління освіти і науки





Управління культури і мистецтв





Підприємства та організації міста





Управління економіки





Управління у справах сім’ї , молодіжної політики і спорту





Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення





Підвідомчі установи та організації





Підвідомчі установи та організації





Підвідомчі установи та організації





Підвідомчі установи та організації





Підвідомчі установи та організації





Підвідомчі установи та організації





Робоча група з розробки Плану Дій








